PHỤ LỤC A
HỒ SƠ KHO BẢO QUẢN PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ
(Ban hành kèm theo QCVN…/BCA)


1. Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ: (tên và địa điểm đặt kho).
2. Loại kho: (dự trữ, tiêu thụ, nổi, ngầm, cố định).
3. Số lượng nhà kho: 
 Để bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ: (số lượng, thứ tự nhà kho)

4. Vật liệu xây dựng nhà kho:
 Nhà để bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ.
 Nhà số 1:

Nhà số 2:

…

5. Đặc điểm các nhà kho

- Khả năng chứa giới hạn (tấn): Pháo hoa, pháo hoa nổ;
- Đặc điểm bục, giá để xếp pháo hoa, pháo hoa nổ: Chiều cao giá cao nhất, chiều cao của giá thấp nhất, khoảng cách từ nóc giá cao nhất đến trần nhà, khoảng cách giữa tường và giá, chiều rộng lối đi giữa các giá, số lượng giá;
- Đặc điểm bục kê khi xếp pháo hoa, pháo hoa nổ thành đống: Chiều cao bục, khoảng cách từ tường đến bục;
- Ụ bảo vệ nhà kho: Chiều cao từ mái đua đến đỉnh ụ, chiều rộng đáy ụ, chiều rộng đỉnh ụ, khoảng cách tường nhà đến đá chân ụ, khoảng cách giữa mép chân ụ đất chính và cửa đập ụ ngang;
- Trang bị chống sét: Số lượng cột thu sét, chiều cao cột thu sét, khoảng cách giữa cột thu sét và tường nhà kho, điện trở nối đất, số lượng cột thu sét từ lưới chống tác dụng thứ cấp của sét, khoảng cách từ vành đai lưới và tường nhà;
- Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy: Khoảng cách an toàn đối với các công trình xung quanh; số lượng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật có liên quan.

6. Các biện pháp an toàn khu vực kho
- Khu vực cấm xung quanh kho, m;

- Dọn cỏ cây dễ cháy, m;

- Nước chữa cháy (thiên nhiên, nhân tạo): dung tích bể, m3;

- Bơm chữa cháy: kiểu, số lượng (cái), công suất (kw), năng suất (m3/h);

- Các trang bị khác (thùng, xô, thang sào, câu liêm, ủng...), cái.

7. Tường rào
- Vật liệu làm tường rào;

- Chiều cao, chiều dài, m;

- Khoảng cách từ tường nhà kho đến tường rào, m;

- Cổng (vật liệu).

8. Chiếu sáng
- Điện áp sử dụng;

- Số lượng điểm chiếu sáng;

- Loại đèn chiếu, công suất.

9. Thông tin tín hiệu
- Với bảo vệ;

- Với cơ quan phòng cháy, chữa cháy;

- Với văn phòng của đơn vị quản lý kho.

10. Bảo vệ kho
- Số trạm gác;

- Số nhân viên bảo vệ;

- Các phương tiện khác (nếu có).

11. Các dụng cụ khác
- Dụng cụ đo kiểm;

- Dụng cụ khác.

12. Đường liên hệ với ga tàu, bến cảng: Loại đường, khoảng cách.

13. Thời gian xây dựng
- Khởi công;

- Đưa vào sử dụng.

14. Đối với kho nổi: Phải ghi rõ bản vẽ mặt bằng kho và khu tiếp giáp trong phạm vi bán kính an toàn (tính theo sóng xung kích trong không khí) phải vẽ các công trình, nhà đường chướng ngại vật tự nhiên, cổng kích thước khoảng cách.

- Các bản vẽ nhà kho tỷ lệ 1/200 (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ngang):

- Sơ đồ bố trí tiếp đất chống sét, tiếp đất an toàn./.
