25                                                QCVN…:2026/BCA

[DỰ THẢO]

[image: image1.png]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN...2026/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG 
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, VẬN 

CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ 

National technical regulation on safety in the research, production, trading, srorage, transportation, use and disposal of consumer fireworks and display fireworks

Hà Nội - 2026

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN...:2026/BCA do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội biên soạn, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an nhân dân thẩm tra, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo Thông tư số…/2026/TT-BCA ngày…tháng…năm 2026. 
	Thứ tự
	Nội dung
	Trang

	
	Lời nói đầu
	2

	Chương I
	Quy định chung
	6

	Điều 1
	Phạm vi điều chỉnh
	6

	Điều 2
	Đối tượng áp dụng
	6

	Điều 3
	Giải thích từ ngữ
	6

	Điều 4
	Tài liệu viện dẫn
	7

	Điều 5

	Danh mục các sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ, pháo hoa nước và phụ kiện
	8

	Điều 6
	Yêu cầu chung
	8

	Chương II
	Quy định về kỹ thuật an toàn
	11

	Điều 7
	Hạng mục, công trình xây dựng trong cơ sở nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ
	11

	Điều 8
	Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ
	12

	Điều 9
	Địa điểm thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ
	13

	Điều 10
	Hệ thống thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ
	13

	Điều 11
	Nghiên cứu pháo hoa, pháo hoa nổ 
	15

	Điều 12
	Sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo 
	15

	Điều 13
	Bao gói, ghi nhãn sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ
	17

	Điều 14
	Quản lý, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất
	17

	Điều 15
	Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất
	18

	Điều 16
	Địa điểm kinh doanh pháo hoa
	20

	Điều 17
	Kho bảo quản pháo hoa để kinh doanh
	21

	Điều 18
	Vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo, phụ kiện
	21

	Điều 19
	Sử dụng pháo hoa
	23

	Điều 20
	Sử dụng pháo hoa nổ
	23

	Điều 21
	Tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
	24

	Chương 3


	Quy định về quản lý


	26

	Điều 22
	Quy định về công bố hợp quy
	26

	Điều 23
	Kiểm tra, nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ
	26

	Chương 4
	Tổ chức thực hiện
	27

	Điều 24
	Trách nhiệm thực hiện
	27

	Điều 25
	Hiệu lực thi hành
	27


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG 
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, VẬN
 CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ

National technical regulation on safety in research production, 

preservation, transportation use and destruction of fireworks and fireworks.

Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ. 
2. Các loại pháo hoa, pháo hoa nổ trong quy chuẩn kỹ thuật này có mã HS được quy định tại Phụ lục III danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ ban hành kèm theo Thông tư số…/2026/TT-BCA.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và phụ kiện trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ thì trong hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy thực hiện theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này. 
2. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với việc bảo quản trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP). 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Phụ kiện là các chi tiết, bộ phận cấu thành sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ và các thiết bị phục vụ tổ chức bắn pháo hoa, pháo hoa nổ.
2. Sản xuất là quá trình tạo ra sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ. 
3. Thử nghiệm là thao tác tại phòng thí nghiệm, bãi thử nghiệm hoặc địa điểm quy định để xác định chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật và mức độ rủi ro ở điều kiện thực tế sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ. 

4. Nghiệm thu là quá trình xác định chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, chất lượng sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ so với các chỉ tiêu của sản phẩm đã được công bố phù hợp với quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn. 

5. Khoảng cách an toàn là cự ly cần thiết nhỏ nhất, theo mọi hướng tính từ vị trí phát hỏa, tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, nhà xưởng, kho, phương tiện chứa pháo đến các công trình, đối tượng cần bảo vệ. 

6. Phát hỏa là phương pháp sử dụng nguồn lửa đốt hoặc nguồn điện và các thiết bị điểm hỏa làm cho pháo hoa, pháo hoa nổ hoạt động. 

7. Mồi lửa điện là một công cụ bằng điện có chứa thuốc hoả thuật và sẽ cháy khi có dòng điện chạy qua, dùng để phát hoả các sản phẩm  pháo hoa, pháo hoa nổ. 

8. Nhà kho là công trình được xây dựng để cất chứa từng loại sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ, bao gồm: Kho bảo quản tại nơi sản xuất và kho bảo quản để phục vụ hoạt động kinh doanh. 

9. Hoạt động tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật cơ, nhiệt, điện, hoá có kiểm soát làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu của pháo hoa, pháo hoa nổ đảm bảo an toàn cho người và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

Điều 4. Tài liệu viện dẫn

1. Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15.
2. Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

3. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
4. Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. 
5. Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

6. Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường.

8. QCVN 40:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

9. Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
10. QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

11. TCVN 7447-4-41:2024 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống giật. 

12. TCVN 5738:2021 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

13. TCVN 7336:2023 Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

14. TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

15. TCVN 6155:1996 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chịu áp áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
Điều 5. Danh mục các sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và phụ kiện 
1. Pháo hoa nổ tầm cao, gồm: Loại JS, loại ES, loại dưới nước, loại khác.
2. Pháo hoa nổ tầm thấp, gồm: Loại quả đơn, loại giàn, loại hoả thuật, loại dưới nước.

3. Pháo hoa, gồm: Pháo hoa phun, pháo hoa xoay, pháo hoa lửa/cây bông, pháo hoa ngọn lửa màu, pháo hoa khói, pháo hoa phun viên, pháo hoa thăng thiên, pháo hoa hình đồ chơi, pháo hoa hỗn hợp). 
4. Thuốc pháo, gồm: Thuốc pháo hoa, thuốc pháo nổ.
5. Phụ kiện, gồm: Viên màu, túi viên màu, túi viên thuốc, chất nhồi cháy, các loại trụ, mạch phát hoả, dây cháy chậm, dây cháy nhanh, ngòi phụ dây dẫn cháy, thuốc phóng, thuốc đen, mồi lửa điện.
Điều 6. Yêu cầu chung

1. Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kho bảo quản trong sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ phải bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định tại Phụ lục 7 Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT. 

2. Việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở sản xuất, kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
3. Pháo hoa, pháo hoa nổ được phân loại mức độ nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.  
4. Kỹ thuật an toàn
a) Nhà xưởng sản xuất và kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ phải bảo đảm kỹ thuật an toàn theo quy định tại Điều 8 và Điều 15 Quy chuẩn kỹ thuật này; 
b) Pháo hoa, pháo hoa nổ trong cùng 01 nhà kho phải sắp xếp riêng biệt theo quy định Điều 15 của Quy chuẩn kỹ thuật này;  
c) Không để pháo hoa nổ trong vùng ảnh hưởng của các nguồn năng lượng điện, cảm ứng điện và tĩnh điện gây ra từ các nguồn thu, phát sóng điện từ, giông sét, đường dây điện cao áp hoặc dòng điện lạc. 
d) Chủng loại, quy cách và chất lượng pháo hoa, pháo hoa nổ phải phù hợp với tiêu chuẩn được công bố.
5. Người trực tiếp sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp với tính chất, mức độ độc hại, nguy hiểm. Riêng đối với quá trình thực hiện cân, trộn thuốc và chế tạo viên màu phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân loại chống cháy.
6. Khi làm việc, tiếp xúc với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ phải tuân thủ các quy định sau:
a) Không hút thuốc, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt dưới 100 m so với vị trí để sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ;

b) Không để sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ va đập, xô đẩy hoặc ở khu vực nhiệt độ cao hơn mức quy định của nhà sản xuất;
c) Không chọc, đâm, đẩy, ném, kéo lê vật chứa sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ;
d) Không mang theo người các loại dụng cụ có khả năng phát ra tia lửa, nguồn thu phát sóng điện từ, trừ người được phân công, giao nhiệm vụ phát hỏa; 
đ) Không đi guốc, giày, dép có đế đóng bằng đinh sắt hoặc đóng cá sắt khi làm việc tại các nhà sản xuất, nhà kho, tiếp xúc với phụ kiện, sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ; 
e) Không sử dụng các dụng cụ đóng, mở vật chứa sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ bằng vật liệu có khả năng phát ra tia lửa.

7. Thiết bị điện 
a) Sử dụng thiết bị điện phòng nổ, có cấp bảo vệ vỏ ngoài IP từ 54 trở lên trong nhà xưởng sản xuất, kho bảo quản. Trường hợp thiết bị phân phối, đóng cắt điện không phải loại phòng nổ phải đặt trong hộp phòng nổ hoặc lắp đặt ở gian riêng biệt; 
b) Cáp cấp điện vào nhà xưởng sản xuất, kho bảo quản phải là loại cáp chôn ngầm dưới đất hoặc đặt trong ống thép. Vỏ kim loại của các thiết bị điện đều phải được nối đất và đảm bảo điện trở không lớn hơn 4 Ω; hệ thống điện nối đất 2 Ω hoặc theo quy định của nhà sản xuất; 

c) Phải có thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và đảm bảo yêu cầu an toàn về bảo vệ chống rò điện đối với hệ thống thiết bị điện trong cơ sở sản xuất theo quy định của TCVN 7447-4-41:2010; 
d) Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn điện khi thực hiện các công việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị điện tại cơ sở sản xuất, kho bảo quản; 
đ) Thiết bị phòng nổ phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định theo quy định và bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động. 
8. Phòng chống sét 
a) Lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét cảm ứng điện từ, chống sự xâm nhập của điện áp cao đối với nhà xưởng sản xuất, kho bảo quản sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT;
b) Việc thiết kế, thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, kiểm tra, đo đạc, sửa chữa định kỳ hệ thống chống sét thực hiện theo quy định tại TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999). 
9. Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
a) Căn cứ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xác định đối với cơ sở sản xuất, kho bảo quản trước khi xây dựng, đưa vào hoạt động phải được thẩm duyệt, thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; 
b) Bảo đảm thực hiện theo quy định về nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  
c) Bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu theo quy định;
d) Bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; TCVN 5738:2021; TCVN 7336:2023; sửa đổi 1: 2023 QCVN 06:2022/BXD;
đ) Trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và thực hiện theo phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được phê duyệt; 
e) Thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật. 
10. Bảo vệ môi trường
a) Bảo đảm tuân thủ quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi xây dựng cơ sở sản xuất, kho bảo quản theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường; 
b) Chất thải của cơ sở sản xuất được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định về bảo vệ môi trường theo QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp;

c) Định kỳ kiểm tra nồng độ chất độc hại của môi trường xung quanh khu vực sản xuất theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường.

11. Quy trình, nội quy về an toàn
a) Cơ sở sản xuất, kho bảo quản phải xây dựng, ban hành và niêm yết nội quy, quy định, quy trình về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
b) Trong khu vực dây chuyền sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ, phải niêm yết nội quy, quy trình làm việc;

c) Trong kho bảo quản phải niêm yết nội quy, quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ.

Chương II
 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN
Điều 7.  Hạng mục, công trình xây dựng trong cơ sở sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ
1. Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ.
2. Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ.
3. Phòng thí nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ.
4. Bãi thử nghiệm và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ. 
5. Công trình phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động.
6. Nhà điều hành sản xuất, phòng y tế, trạm gác bảo vệ. 
7. Ụ chắn cháy, nổ, tường chắn cháy, nổ giữa nhà sản xuất và kho chứa.
8. Hệ thống cấp điện, cấp nhiệt, cấp khí.
9. Hệ thống chống sét.
10. Hệ thống cấp thoát nước. 
11. Công trình chứa chất thải rắn sau khi sản xuất, hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.
12. Vị trí ẩn nấp và lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. 
Điều 8. Nhà xưởng sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ
1. Bảo đảm được xây dựng theo quy định tại sửa 1: 2023 QCVN 06:2022/BXD. 
2. Nhà xưởng sản xuất phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy và đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
3. Sàn nhà sản xuất phải đảm bảo luôn khô ráo, không trơn, trượt, không có khe nứt, lỗ rỗng, cao hơn mặt bằng xung quanh từ 0,2 m trở lên, được làm hoặc phủ bằng vật liệu không cháy, không thấm nước và không bị ăn mòn khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Riêng đối với nhà chế tạo thuốc, chế tạo viên màu) cho phép nền nhà phun nước thường xuyên trong quá trình sản xuất.
4. Bảo đảm được thông gió tự nhiên hoặc bằng hệ thống thông gió nhân tạo. 
5. Có hệ thống tường rào bảo vệ khu vực nhà xưởng, xung quanh nhà xưởng phải có rãnh thoát nước.
6. Các công đoạn, nguyên công trong quá trình sản xuất có nguy cơ cháy nổ phải được đặt trong các khoang riêng biệt, có biện pháp cách ly với người lao động. 
7. Sử dụng phương pháp kiểm tra gián tiếp (camera, cảm biến) đối với các công đoạn sản xuất phụ kiện, pháo hoa, pháo hoa nổ có nguy cơ cháy nổ cao. 

8. Các công đoạn cân thuốc, trộn thuốc, bảo quản viên màu, đong nén, tổng lắp các sản phẩm cháy nổ phải có hướng thoát cháy, nổ.
9. Có hệ thống phòng chống sét theo quy định.
10. Có hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
11. Có hệ thống thoát hiểm và các chỉ dẫn thoát hiểm cho con người khi xảy ra sự cố, gồm: Lối thoát hiểm và chỉ dẫn thoát hiểm, có phân định hành lang, lối đi cho người và phương tiện; các công trình, dây chuyền, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao phải có cửa thoát hiểm, cánh cửa mở ra phía ngoài; vị trí, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các cửa thoát hiểm phải tính toán bảo đảm theo quy định; nhà xưởng sản xuất cao từ 02 tầng trở lên, khi có người làm việc thường xuyên phải có cầu trượt hoặc cột thoát hiểm, bảo đảm sơ tán, thoát hiểm được người làm việc khi cháy nổ xảy ra. 

12. Bố trí cửa thoát hiểm và mở theo hướng trực tiếp thoát ra ngoài hoặc mở vào trong; đảm bảo khoảng cách từ bất kỳ điểm nào trên sàn đến lối ra không được vượt quá 15 m; kích thước từ 0,8 m x 2,0 m trở lên và tại cửa thoát hiểm có đèn, biển chỉ dẫn.
13. Thiết kế về an toàn, phòng chống cháy nổ trong thiết kế xây dựng công trình phải được cơ quan chuyên trách về công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

14. Nhà xưởng phải có biện pháp chống bụi, độc làm ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải theo quy định trước khi thải ra môi trường; phải bịt kín những khe hở, vết nứt trên tường, sàn nhà, trần nhà, đường dây điện, đường ống dẫn nước để có thể dễ dàng quét sạch và không tích tụ thuốc pháo.
Điều 9. Địa điểm thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

1. Địa điểm thử nghiệm là phòng trống có hệ thống thông gió hoặc bãi trống có nền bằng đất cứng, gạch, bê-tông hoặc dưới nước. 
2. Địa điểm thử nghiệm phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình, đối tượng cần bảo vệ như sau: 
a) Từ 100 m trở lên đối với pháo hoa nổ;
b) Từ 0,5 m trở lên đối với pháo hoa loại cầm tay;
c) Từ 10 m trở lên đối với pháo hoa loại không cầm tay. 

3. Không lưu trữ pháo hoa, pháo hoa nổ qua đêm tại địa điểm thử nghiệm. 
Điều 10. Hệ thống thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ

1. Hệ thống dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ phải tuân thủ các yêu cầu sau:

a) Phải có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của thiết bị và linh kiện, phụ kiện, phụ tùng hoặc chứng nhận của cơ quan kiểm định chất lượng;

b) Đối với các thiết bị đặc thù không có trên thị trường, các thiết bị tự chế tạo phải có đầy đủ bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế, điều kiện kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
c) Các dây chuyền, thiết bị phải có quy định an toàn riêng được phê duyệt và niêm yết theo quy định.
2. Vị trí lắp đặt dây chuyền, thiết bị 
a) Các thiết bị cấp nhiệt (nồi dầu, nồi hơi) để cấp cho khu vực sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao phải đặt phòng riêng, đối với các thiết bị cấp nhiệt kiểu đốt nhiên liệu hóa thạch phải đặt cách nhà sản xuất, các công trình có nguy cơ cháy nổ cao tối thiểu 50 mét; 
b) Các bình áp lực cao (trừ các bình đồng bộ thiết bị đã có hệ thống bảo vệ) phải lắp đặt theo Tiêu chuẩn TCVN 6155:1996; trường hợp khác phải lắp đặt ở vị trí cách thiết bị chính từ  05 m trơ lên và có hệ thống che chắn an toàn; 
c) Các thiết bị sinh nhiệt phục vụ sấy pháo hoa, pháo hoa nổ phải đặt ở phòng riêng cách ly với nhà xưởng và bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng, chống cháy, nổ theo quy định sau: Thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu rắn khoảng cách từ 50 m trở lên; thiết bị sinh nhiệt sử dụng nhiên liệu lỏng, khí khoảng cách từ 10 m trở lên; thiết bị sinh nhiệt sử dụng năng lượng điện khoảng cách từ 5 m trở lên; 
d) Đối với hệ thống dây chuyền có thiết bị phức tạp khi bị hư hỏng, gián đoạn một công đoạn sản xuất có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ, thì phải xây dựng phương án xử lý khắc phục bảo đảm an toàn. 
3. Hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy 

a) Hệ thống chống sét đánh thẳng: Điện trở xung của bộ phận tiếp đất ≤10Ω; cột thu sét phải cách tường nhà xưởng, công trình ≥5 m; hệ thống nối đất cách tường nhà xưởng, công trình ≥3 m. 
b) Hệ thống chống cảm ứng tĩnh điện: Tiếp đất tất cả các chi tiết kim loại hoặc đặt lưới kim loại trên mái có kích thước không quá 10 m x 10 m bằng thép Φ6÷Φ8mm và nối đất phía ngoài mái cách móng nhà ≥0,5 m, cách xa hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng ≥3m. Điện trở nối đất ≤5Ω. 

c) Hệ thống chống cảm ứng điện từ: Nối về điện tất cả các chi tiết kim loại thành mạch kín, nối đất 4 góc phía ngoài nhà chung với hệ thống chống cảm ứng điện từ. Điện trở nối đất ≤5Ω. 

d) Chống sét lan truyền và chống xâm nhập điện thế cao: Tất cả hệ thống đường ống kim loại vào/ra nhà xưởng, công trình sản xuất phải được nối đất ở phần tiếp giáp với tường nhà. Điện trở của bộ phận tiếp đất ≤10Ω. Cứ cách 50 m, phải tiếp đất lặp lại cho đường ống với điện trở tiếp đất ≤15Ω. 

đ) Phải kiểm tra định kỳ hệ thống phòng chống sét trước mùa mưa bão hằng năm, kiểm tra bất thường sau mưa bão sét lớn hoặc phát hiện hỏng hóc, sự cố kiểm tra. 

e) Hệ thống ao hồ chứa nước chữa cháy phải có nguồn chứa nước chữa cháy; đối với các ao hồ chứa nước chữa cháy phải có đường đi, bến đỗ để xe chữa cháy có thể tiếp cận lấy nước chữa cháy.
g) Các phân xưởng sản xuất và các kho cất chứa vật tư, phụ kiện, thành phẩm pháo hoa dễ cháy nổ phải có hệ thống đường nước chữa cháy tập trung. 

h) Các nhà kho cất chứa vật tư, phụ kiện, thành phẩm pháo hoa có nguy cơ cháy nổ cao phải có hệ thống phun nước trên mái nhà để hạ nhiệt độ trong nhà kho bảo đảm không vượt quá 35°C. 

i) Các khu vực sản xuất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ phải có hệ thống phun nước chữa cháy hoặc hệ thống chữa cháy tự động theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy (đầu phun Sprinkler, đầu phun Drencher, quả cầu chữa cháy, cơ cấu chữa cháy tức thời…). 

k) Đối với các nhà sản xuất, nhà kho có chống nổ lây hoặc ụ chắn nổ, tường chắn cháy nổ phải bố trí các họng nước chữa cháy phía bên ngoài và bảo đảm khi cháy với nước có thể phun vào các vị trí cửa mái nhà. Đối với công trình khác, hệ thống vòi, họng nước chữa cháy được bố trí ở vị trí thuận tiện cho thao tác chữa cháy.
l) Các công trình, nhà xưởng dễ bị cháy hoặc nổ phải có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động thời gian tác động ≤5 giây, đáp ứng TCVN 5738:2021 và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

m) Đối với các công trình, nhà xưởng có người làm việc, hệ thống báo cháy tự động phải bảo đảm người làm việc ở từng vị trí phải nghe được tiếng chuông, còi báo cháy để kịp thời xử lý hoặc thoát hiểm.
Điều 11. Nghiên cứu pháo hoa, pháo hoa nổ 

1. Địa điểm nghiên cứu và kho bảo quản phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, văn hóa, xã hội, lịch sử, khu vực bảo vệ, nơi cấm, khu vực cấm theo QCVN 01:2019/BCT. 

2. Mặt bằng, vị trí nghiên cứu pháo hoa, pháo hoa nổ phải đạt các yêu cầu tại Điều 8 và Điều 9 Quy chuẩn kỹ thuật này.

3. Quá trình nghiên cứu phải xác định các nguy cơ rủi ro và xây dựng phương án nghiên cứu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình  nghiên cứu phải tuân thủ các quy định an toàn tại Điều 12 Quy chuẩn kỹ thuật này. 

4. Người tham gia nghiên cứu phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, phải nắm rõ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu phải có sự giám sát đối với các sản phẩm có nguy cơ cháy nổ cao, ghi chép đầy đủ kết quả nghiên cứu.

5. Sản phẩm nghiên cứu phải được đánh giá, nghiệm thu bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Điều 12. Sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo 

1. Cơ sở được phép sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ thì được sản xuất thuốc pháo và phải bảo đảm các quy định về kỹ thuật an toàn sau:
a) Việc mua nguyên liệu là tiền chất thuốc nổ thực hiện theo quy định tại Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15;
b) Nghiêm cấm người không có trách nhiệm vào nơi sản xuất thuốc pháo; 

c) Nhà xưởng phải có biện pháp chống bụi, độc làm ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải theo quy định trước khi thải ra môi trường; phải bịt kín những khe hở, vết nứt trên tường, sàn nhà, trần nhà, đường dây điện, đường ống dẫn nước để có thể dễ dàng quét sạch và không tích tụ thuốc pháo;

d) Phương tiện, thiết bị nghiền, sàng, pha, trộn phải được chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi hoạt động; 

đ) Trước và sau ca làm việc phải vệ sinh các phương tiện, thiết bị dùng trong nghiên cứu, sản xuất thuốc pháo;

e) Phải kiểm tra an toàn điện đối với các thiết bị sản xuất thuốc pháo; 

g) Người pha trộn phải đeo găng tay cao su chống tĩnh điện; khi pha trộn không được làm việc khác; chỉ dùng những vật không sinh ra tia lửa để pha trộn; 

h) Nơi pha trộn phải thông thoáng; phải có tấm chắn an toàn giữa các bàn pha trộn; khi pha trộn phải cân riêng từng loại nguyên liệu, bảo đảm chính xác, đúng công thức, liều lượng, tỷ lệ theo quy trình công nghệ;

i) Khi sấy, phải bảo đảm nguồn nhiệt cấp không quá 800C; thuốc pháo sấy không được tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt cấp; không sử dụng dây điện trở để gia nhiệt trực tiếp khi sấy thuốc pháo. Thuốc pháo sau khi sấy nếu chưa đem vào sản xuất ngay phải bảo quản trong vật chứa kín, chống ẩm;  

k) Khi nghiền thuốc pháo phải có biện pháp che chắn đối với các bộ phận truyền động, hệ thống răng nghiền của máy nghiền; loại trừ hoàn toàn các tạp chất có thể sinh nhiệt do ma sát trong quá trình nghiền; làm sạch máy nghiền theo định kỳ trong ca hoặc cuối ca sản xuất; xử lý bụi sau khi thu gom theo quy trình. Trường hợp có hiện tượng khác thường trong quá trình vận hành, phải dừng máy ngay để kiểm tra, xử lý; 

l) Thuốc pháo khi sàng phải được đặt trong buồng kín riêng của máy sàng, ngăn cách với người thao tác và tránh bụi đối với sàng quay, lắc; làm sạch máy sàng theo định kỳ trong ca hoặc cuối ca sản xuất; xử lý bụi sau khi thu gom theo quy trình. Trường hợp có hiện tượng khác thường trong quá trình vận hành, phải dừng máy ngay để kiểm tra, xử lý.

2. Kỹ thuật an toàn trong sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo
a) Người sản xuất phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Khi phơi hoặc sấy ngòi, pháo hoa, pháo hoa nổ, phải đặt trên giá đỡ và có người trông coi; giá phơi phải sạch, không có các mảnh gạch, sỏi, đá, kim loại; cấm phơi trực tiếp trên nền gạch, xi măng hoặc sào sắt; khi sấy phải bảo đảm nguồn nhiệt cấp không quá 600C; ngòi, pháo hoa nổ, pháo hoa không được tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt cấp.
c) Dụng cụ cắt ngòi phải sắc và được chế tạo bằng vật liệu không gỉ; khi cắt ngòi phải thao tác chính xác, dứt khoát; ngòi cắt xong phải để trong các vật chứa bảo đảm an toàn; 

d) Dụng cụ để đưa thuốc pháo vào khuôn đúc hoặc phễu nạp của máy, thiết bị đong nén phải được chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi hoạt động.

đ) Sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ sau khi sấy hoặc phơi khô phải để nguội đến nhiệt độ không lớn hơn 35oC mới đưa vào bảo quản, sử dụng.

Điều 13. Bao gói, ghi nhãn sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ
1. Pháo hoa, pháo hoa nổ được đóng gói bằng các vật chứa bảo đảm an toàn, thuận tiện, trong quá trình bảo quản, vận chuyển. Khối lượng của vật chứa và pháo hoa, pháo hoa nổ không vượt quá 40kg.
2. Bảo đảm thực hiện theo quy định về dán tem đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ. 

3. Việc ghi nhãn trên vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ về nhãn hàng hoá, gồm: Tên loại pháo hoa, pháo hoa nổ; tên, địa chỉ cơ sở sản xuất; thành phần, định lượng; khối lượng, số lượng; mã phân loại; ngày sản xuất, hạn sử dụng; biểu trưng về chống cháy, nổ, mưa, nắng ở hai bên thành vật chứa, biểu trưng chống cháy nổ phải có màu đỏ còn các biểu trưng khác có màu tương phản với màu nền của vật chứa; hướng dẫn sử dụng, bảo quản. 

4. Pháo hoa, pháo hoa nổ trong vật chứa phải xếp, chèn sát nhau, tránh xê dịch, va chạm trong quá trình vận chuyển. 
5. Pháo hoa, pháo hoa nổ phải được bảo quản trong kho bảo đảm theo quy định Điều 15 của Quy chuẩn kỹ thuật này.
Điều 14. Quản lý, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất
1. Người quản lý kho, nhân viên bốc xếp pháo hoa, pháo hoa nổ phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.
2. Kho cất giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định.
3. Kho cất giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải có nội quy, quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy; có phương án bảo vệ, bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác 24/24 giờ; kiểm tra, kiểm soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện ra, vào và làm việc trong khu vực kho; có biển cấm, biển báo, chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ; niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 
4. Không sử dụng các chất có phản ứng sinh nhiệt với nước, không khí để chống ẩm trong các kho hoặc vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ. 
5. Pháo hoa, pháo hoa nổ, khi nhập kho phải tổ chức tiếp nhận ngay, đối chiếu loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng với lệnh nhập hoặc giấy phép vận chuyển; người giao, nhận phải ký vào sổ theo dõi, quản lý. 
6. Pháo hoa, pháo hoa nổ, khi xuất kho phải có lệnh xuất của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và ghi chép đầy đủ loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, ngày xuất, tên người nhận hàng, nơi đi, nơi đến; người giao, nhận phải ký vào sổ theo dõi, quản lý. 

7. Sổ theo dõi, quản lý phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, không được viết bằng bút chì; không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa thông tin, số liệu ghi trong sổ. Trường hợp cần thiết sửa chữa số liệu tại sổ theo dõi, quản lý thì phải được người có thẩm quyền ký xác nhận. 

8. Hàng ngày người được giao quản lý kho phải thống kê và xác định cụ thể số lượng pháo hoa, pháo hoa nổ tồn kho. 

9. Định kỳ hàng tháng, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp phải chỉ đạo kiểm tra, đối chiếu giữa sổ theo dõi, quản lý xuất, nhập với thực tế số lượng pháo hoa, pháo hoa nổ tồn trong kho. Kết thúc kiểm tra phải lập biên bản ghi nhận. Trường hợp vi phạm phải được xử lý theo quy định. 

10. Đối với pháo hoa, pháo hoa nổ tồn kho không còn nhu cầu sử dụng hoặc hư hỏng, hết hạn sử dụng thì phải tổ chức tiêu hủy theo quy định Điều 21 Quy chuẩn kỹ thuật này. 

11. Chỉ được mở vật chứa pháo hoa, pháo hoa nổ tại vị trí nằm bên ngoài ụ, tường bảo vệ hoặc cách nhà kho từ 50 m trở lên, trường hợp mở trong ụ phải thực hiện trong gian riêng hoặc khu vực được xây tường ngăn cách. 

12. Đối với trường hợp nghỉ lễ hoặc tạm thời không sử dụng kho từ 48 giờ trở lên thì người quản lý kho phải kẹp chì hoặc niêm phong cửa kho.  
13. Người được giao quản lý kho phải lập sổ theo dõi, quản lý riêng từng loại pháo hoa, pháo hoa nổ; sổ phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai cơ sở, doanh nghiệp và ghi chép đầy đủ thông tin về loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

Điều 15. Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất

1. Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ được xây dựng cố định nổi hoặc nửa ngầm và đáp ứng các yêu cầu sau:   

a) Được xây dựng bằng vật liệu không cháy bậc 1 chịu lửa theo sửa đổi 1: 2023 QCVN 06:2022/BXD; tường dày từ 0,2 m trở lên; nền cao hơn mặt bằng quanh kho từ 0,2 m trở lên, lát bằng gạch hoặc đổ bê tông và đảm bảo khô ráo; mái làm bằng vật liệu không cháy; trần làm bằng bê tông cốt thép, trường hợp trần nhà làm bằng vật liệu nhẹ phải bảo đảm chống cháy và phía trên trần có lưới bảo vệ;
b) Xung quanh nhà kho phải có rãnh thoát nước; nhà kho phải bảo đảm cự ly an toàn, có ụ chống nổ lây, ụ chắn nổ, tường chắn nổ theo quy định; 

c) Sức chứa nhà kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ phải bảo đảm trữ lượng và khoảng cách an toàn theo quy định tại Phụ lục 7 Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT;
d) Cửa ra, vào kho phải có 02 lớp, cửa ngoài bằng sắt hoặc bằng gỗ bọc tôn, cửa trong bằng gỗ, có kích thước từ 1,2 m x 2,2 m trở lên; then cửa, khuy cửa phải làm bằng thép hoặc ống thép dày bảo đảm không có khe hở để lùa thanh bẩy, kìm cộng lực, khóa cửa là loại khóa chống cắt; khoảng cách từ bất kỳ điểm nào trên sàn đến lối ra không được vượt quá 15 m). Đối với các cửa thoát hiểm chỉ cần có 01 lớp cửa bằng sắt hoặc bằng gỗ bọc tôn.
đ) Cửa sổ hoặc lỗ thông hơi có kích thước cạnh lớn hơn 0,2 m hoặc đường kính từ 0,2 m trở lên; tỷ lệ diện tích cửa sổ so với mặt sàn lớn hơn 1/25; cửa sổ, lỗ thông hơi diện tích phải đảm bảo để khí thuốc thoát ra ngoài khi cháy và có biện pháp chống mưa hắt, chống người, động vật xâm nhập; 
e) Đèn chiếu sáng có điện áp không lớn hơn 220V; không sử dụng đèn có ngọn lửa trần, hồ quang để chiếu sáng; dây dẫn điện chiếu sáng trong nhà kho phải có ống bọc, sử dụng loại cáp chống cháy hoặc đặt trong ống cứng làm bằng vật liệu không bắt lửa; dây dẫn hoặc cáp điện không được kéo qua phía trên nóc nhà kho; khi treo cáp điện dọc theo tường và trần nhà kho phải có giá đỡ cách nhau 1 m khi đặt ngang, 2 m khi đặt đứng; nối cáp và đèn chiếu sáng trong nhà kho phải dùng các hộp nối phòng nổ chuyên dùng. Hộp điện đặt ngoài nhà kho phải cách từ 5 m trở lên hoặc đặt ngoài ụ, tường chắn, đoạn cáp cấp điện từ hộp vào nhà kho phải đi ngầm hoặc đi trong ống cứng làm bằng vật liệu không bắt lửa; thiết bị điện phục vụ cho nhà kho (trạm phân phối, mạng điện lực, hệ thống chiếu sáng) phải được trang bị bảo vệ dò và đoản mạch; tiếp địa phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế;
g) Trong phạm vi kho được xây dựng phòng thường trực, trạm gác, chòi gác, phòng riêng để mở các vật chứa pháo hoa, phao hoa nổ và cắt dây cháy nhanh, dây cháy chậm, phòng thí nghiệm và bãi thử, bể nước, bể cát. Các phòng, kho phải được xây dựng bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định tại Phụ lục 7 Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT và bảo đảm lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát an ninh, trật tự. 
2. Kho phải được xây dựng tường rào bảo vệ, đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Tường rào phải cách tường nhà kho từ 15 m trở lên; đối với nhà kho gần sườn núi thì khoảng cách có thể giảm về phía sườn núi nhưng không được nhỏ hơn 8 m, chân taluy phần sườn núi phải cách tường nhà kho từ 5 m trở lên và phải có biện pháp bảo vệ ngăn đất đá ở sườn núi sạt lở vào tường nhà kho, trường hợp sườn núi là đá cứng chắc thì khoảng cách có thể từ 2 m trở lên; 

b) Tường rào được xây dựng bằng gạch, đá hoặc lưới B40 có khung thép bao quanh và có cổng ra, vào; tường rào xây bằng gạch, đá có chiều cao từ 2 m trở lên, phía trên có các cọc sắt cao 0,5 m trở lên, khoảng cách giữa các cọc là 1 m và gắn dây thép gai; tường rào được làm bằng lưới B40 có khung thép bao quanh, chiều rộng của khung thép không được lớn hơn 2 m, chiều cao từ 2 m trở lên và phía trên có gắn dây thép gai; 
c) Phải đặt biển báo “Nguy hiểm - Cấm lửa” cách tường rào từ 100 m trở lên trên đường vào kho. 

3. Phải xây dựng ụ chắn hoặc tường chắn chống cháy lan, đối với trường hợp khoảng cách giữa các nhà kho hoặc từ nhà kho đến các công trình lân cận không đảm bảo an toàn.  
a) Đối với ụ chắn: Chân ụ chắn cách tường nhà kho từ 1m đến 6m, chiều cao của ụ phải cao hơn tường nhà kho; chiều rộng chân ụ xác định theo độ dốc ổn định của loại vật liệu dùng đắp ụ, đỉnh ụ rộng 1m trở lên, khi đắp ụ bảo vệ phải để lối vào;
b) Đối với tường chắn: Được làm bằng bê tông cốt thép dày tối thiểu 0,2 m hoặc xây bằng gạch dày tối thiểu 0,3 m, chiều cao không thấp hơn chiều cao của tường nhà, chân tường cách tường nhà kho từ 1m đến 6m.
4. Pháo hoa, pháo hoa nổ phải đặt trong vật chứa là hộp carton và chèn lót cố định hoặc hộp carton đặt trong khung gỗ được xếp trên kệ, giá hoặc xếp chồng lên nhau thành các khối nhưng phải bảo đảm không hư hỏng hộp và sản phẩm trong hộp; các khối xếp cách tường nhà kho 0,2 m trở lên, cách sàn nhà kho 0,15 m, cách trần nhà kho 0,5 m trở lên; lối đi chiều dọc giữa các khối từ 1,3 m trở lên, lối đi chiều ngang giữa các khối từ 0,5 m trở lên.
5. Khi sắp xếp pháo hoa, pháo hoa nổ trong kho phải ghi tên loại pháo hoa, pháo hoa nổ, số lô vào mặt ngoài vật chứa, thùng carton hoặc trên giá đỡ; bảo đảm loại nhập trước được xuất trước, nhập sau xuất sau. Không sắp xếp pháo hoa và pháo hoa nổ trong cùng vật chứa.  
6. Cho phép sử dụng đèn pin, đèn ắc quy dạng phòng nổ để chiếu sáng trong kho khi kiểm tra an toàn, hướng dẫn xuất nhập trong điều kiện không đủ ánh sáng. Điện áp của đèn pin, ắc quy không được lớn hơn 12 V. Sau khi kết thúc quá trình làm việc phải đưa đèn pin, đèn ắc quy ra ngoài khu vực kho theo quy định.
7. Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ được người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp phê duyệt bảo đảm nội dung theo Phụ lục A của Quy chuẩn kỹ thuật này.  
Điều 16. Địa điểm kinh doanh pháo hoa
1. Cửa hàng kinh doanh được xây dựng bảo đảm theo quy định tại sửa đổi 01: 2023 QCVN 06:2022/BXD. 

2. Cửa hàng phải đặt tại tầng 01 (tầng trệt). Không bố trí cửa hàng tại các tầng cao, tầng hầm, nửa hầm, nhà chung cư, tập thể hoặc các trung tâm thương mại. Phải cách các điểm sản xuất, kinh doanh các hoá chất dễ cháy, các khu vực có sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần tối thiểu 50 m.
3. Bảo đảm thông gió tự nhiên hoặc bằng hệ thống thông gió nhân tạo.
4. Thực hiện theo quy định về ban hành và niêm yết nội quy, quy định, quy trình về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
5. Có biển hiệu kinh doanh pháo hoa và được niêm yết trước cửa hàng.
6. Tủ, giá bên trong cửa hàng để trưng bày pháo hoa phải được đóng bằng các vật liệu khó cháy, nổ; số lượng pháo hoa để trưng bày mỗi loại không quá 20 sản phẩm.
7. Cửa hàng kinh doanh pháo hoa phải bố trí nơi cất giữ pháo hoa bảo đảm an toàn để phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm; phải có pallet hoặc giá bảo đảm luôn khô ráo, thông thoáng; có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc nhân tạo, cửa ra vào, cửa sổ, thông gió phải hướng ra phía ngoài; phải ngắt hoàn toàn hệ thống điện tại nơi cất giữ pháo hoa khi không hoạt động hoặc hệ thống điện phải đi âm tường và có chụp phòng nổ. 
8. Khu vực bán hàng, nơi cất giữ phải trang bị hệ thống camera giám sát an ninh và phải có nội quy chữa cháy, các biển hiệu cấm lửa. Không để các phương tiện sử dụng xăng, dầu, pin, ắc quy trong cửa hàng. 
Điều 17. Kho bảo quản pháo hoa để kinh doanh

1. Kho bảo quản được xây dựng bảo đảm theo quy định tại sửa đổi 01: 2023 QCVN 06:2022/BXD.
2. Địa điểm đặt kho bảo đảm khoảng cách an toàn từ 50 m trở lên đối với cửa hàng xăng, dầu, gas, cơ sở kinh doanh có sử dụng gia nhiệt bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc có ngọn lửa trần.
3. Kho được niêm yết nội quy, quy định, quy trình về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trong kho niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập pháo hoa.
4. Người quản lý kho được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định.
5. Trữ lượng kho không được vượt quá 15 tấn sản phẩm.
Điều 18. Vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo, phụ kiện 

1. Quy định chung trong quá trình vận chuyển 

a) Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ;

b) Thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện được phép vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy. Riêng vận chuyển bằng máy bay phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật liên quan về vận chuyển hàng nguy hiểm;

c) Không được vận chuyển thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện cùng với chất dễ cháy hoặc các loại hàng hoá khác;

d) Quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện tránh va chạm mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, điện; tuyệt đối cấm lửa hoặc các vật dụng có thể gây ra lửa, tia lửa;

đ) Phải có giấy phép vận chuyển hoặc mệnh lệnh vận chuyển của cơ quan có thẩm quyền;

e) Không được chở thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện (trừ súng, giá, gông sử dụng để bắn pháo hoa nổ) và người trên cùng một phương tiện, trừ người có trách nhiệm trong việc vận chuyển; 

g) Không dừng, đỗ phương tiện vận chuyển thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện ở nơi đông người, khu vực dân cư, gần trạm xăng dầu (trừ trường hợp nạp nhiên liệu), nơi có công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Trong quá trình vận chuyển nếu gặp sự cố bất thường phải thông báo ngay cho cơ quan Quân sự, cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bảo vệ khi cần thiết và có phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, hư hỏng, thất thoát. 

2. Phương tiện vận chuyển 

a) Khi vận chuyển thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện trên đường giao thông công cộng, phương tiện vận chuyển phải có đầy đủ biểu trưng, ký, báo hiệu nguy hiểm theo quy định hiện hành về vận chuyển hàng nguy hiểm; phải đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. 

b) Các phương tiện được phép sử dụng để vận chuyển Thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện: tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô (trừ ô tô chạy bằng gas, ô tô buýt công cộng, xe ray điện, ô tô tự đổ). 

3. Đối với vận chuyển trong quá trình sản xuất 

a) Được sử dụng ô tô, xe nâng hoặc các phương tiện thô sơ để vận chuyển thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện trong cơ sở sản xuất, kho cất chứa: 

- Đối với phương tiện vận chuyển sử dụng động cơ đốt trong thì phải có cơ cấu dập tàn lửa từ ống xả và bộ phận che kín bề mặt nóng. Khi dừng hoặc đỗ xe phải tắt máy.

- Đối với phương tiện sử dụng động cơ điện thì toàn bộ hệ thống (động cơ điện, dây dẫn, pin, ắc quy) phải được làm kín ngăn chặn tia lửa phát tán ra bên ngoài.

b) Người điều khiển phương tiện vận chuyển trong cơ sở sản xuất phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo theo quy định.

Điều 19. Sử dụng pháo hoa
1. Pháo hoa phải sử dụng ngoài trời hoặc không gian mở có khoảng cách an toàn với đường điện hoặc các công trình cần bảo vệ theo quy định, trừ pháo hoa phun, pháo hoa lửa/cây bông, pháo hoa xoay được sử dụng tại khu dân cư đông đúc ở khoảng cách gần nhưng phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ. Việc sử dụng pháo hoa phải tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự công cộng, bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định.
2. Việc sử dụng pháo hoa phải theo đúng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP) và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất trên từng sản phẩm pháo hoa.

Điều 20. Sử dụng pháo hoa nổ

1. Căn cứ kế hoạch (kịch bản) bắn pháo hoa nổ, người chỉ huy bắn phải tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm, mặt bằng trận địa đặt các giàn ống phóng pháo hoa nổ bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định khoản 7 Điều này. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị tổ chức bắn pháo hoa thiết kế mặt bằng trận địa để thực hiện. 

2. Chỉ được tập kết pháo hoa nổ khi trận địa đã được khoanh vùng bảo đảm khoảng cách an toàn, không có người dân ở khu vực trận địa. 

3. Khi lắp đặt giàn, ống phóng pháo hoa nổ phải được đặt trên nền bằng phẳng, ngay ngắn, không nghiêng, lệch. Các giàn, ống phóng được cố định chắc chắn thành khối vững chắc bảo đảm khi có sự cố hoặc ngoại lực tác động cũng không làm giàn pháo bị nghiêng, đổ trong quá trình bắn. 
4. Quá trình lắp đặt pháo hoa nổ tuyệt đối cấm lửa hoặc làm phát sinh tia lửa. 
5. Bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phương tiện cứu thương ở vị trí gần trận địa bắn pháo hoa nổ. Trước thời điểm bắn pháo hoa nổ 30 phút phải kiểm tra lại các điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm kết nối, kiểm tra lớp giấy chống cháy, hệ thống thông tin liên lạc, bộ phận cứu thương, cứu hỏa. Trong thời gian bắn pháo hoa nổ cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người xem; trường hợp có sự cố cháy, nổ xảy ra thì căn cứ tính chất, mức độ để xem xét, quyết định dừng bắn pháo hoa nổ và triển khai ngay các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 
6. Sau ít nhất 10 phút khi ngừng hẳn việc bắn pháo hoa nổ, người có thẩm quyền, trách nhiệm mới được vào khu vực bắn để kiểm tra, thu gom các quả pháo hoa nổ chưa phát hỏa và thực hiện tiêu hủy theo quy định. 

7. Khoảng cách an toàn đối với người xem, khu dân cư, công trình cần bảo vệ khi bắn pháo hoa nổ

a) Khoảng cách an toàn từ trận địa lắp đặt giàn ống phóng pháo hoa nổ đến khu vực bố trí người xem bắn pháo hoa nổ, khu dân cư, công trình cần bảo vệ là từ 100 m trở lên.

b) Trường hợp vì lý do địa bàn, địa lý không thể lựa chọn được điểm bắn bảo đảm khoảng cách an toàn từ 100 m trở lên thì bảo đảm có khoảng cách tối thiểu từ 50 m và yêu cầu phải có biện pháp che chắn trận địa bắn bảo đảm khi có sự cố xảy ra thì pháo hoa không bắn đến vị trí người xem, người qua lại hoặc khu dân cư, các công trình cần bảo vệ.

8. Bảo quản pháo hoa nổ tại trận địa bắn khi chưa tiến hành lắp theo kịch bản bắn

9. Khi pháo hoa nổ vận chuyển đến nơi tập kết phải để trong thùng xe hoặc sắp xếp vào kho lưu động đặt trong khu vực trận địa bắn và có người bảo vệ. Người được giao nhiệm vụ bảo quản, bảo vệ phải là người có chuyên môn; kho lưu động gồm các hòm, thùng chứa, container hoặc kết cấu tương đương.

10. Pháo hoa nổ tại trận địa bắn khi chưa lắp đặt được bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình cần bảo vệ từ 100 m trở lên và đặt các biển báo cấm quanh khu vực trận địa bắn. Trường hợp vì lý do địa bàn, địa lý thì có thể bảo đảm khoảng cách tối thiểu từ 50 m và phải có biện pháp bảo đảm an toàn.

Điều 21. Tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

1. Pháo hoa, pháo hoa nổ trong quá trình sản xuất, bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng thì phải tổ chức tiêu hủy theo quy định. Riêng đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa, khi pháo hoa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng phải được vận chuyển về các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất để tổ chức tiêu hủy theo quy định. 

2. Địa điểm tiêu hủy phải được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phê duyệt. 

3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phê duyệt địa điểm tiêu hủy, tổ chức, doanh nghiệp phải xây dựng phương án, quy trình tiêu hủy bảo đảm tuyệt đối an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. 

4. Tổ chức, doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng tiêu hủy, thành phần gồm: Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp làm chủ tịch Hội đồng và đại diện các phòng ban chuyên môn kỹ thuật là thành viên. 
5. Phương pháp tiêu hủy

a) Phương pháp tiêu hủy bằng cách đốt cháy

- Chỉ được hủy bằng phương pháp đốt cháy khi pháo hoa, pháo hoa nổ không còn khả năng chuyển từ phản ứng cháy sang phản ứng nổ. Trước khi tiến hành hủy đốt phải tháo rời các chi tiết sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ.

- Khoảng cách từ vị trí đốt đến vị trí trú ẩn, vị trí để pháo hoa, pháo hoa nổ chờ tiêu hủy từ 50 m trở lên.

- Khối lượng, chiều dài, chiều rộng, chiều dày trong mỗi dải hủy đốt và địa điểm hủy được quy định trong từng trường hợp cụ thể nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

- Việc mồi cháy ban đầu phải thực hiện gián tiếp. Được phép sử dụng các vật liệu dễ cháy (phôi bào, giấy, củi khô chẻ nhỏ…) xếp dài thành đường dẫn lửa có chiều dài không nhỏ hơn 1 m, đặt ở cuối hướng gió.

- Chỉ được châm lửa đốt sau khi kết thúc toàn bộ công việc chuẩn bị và mọi người đã rút về địa điểm trú ẩn an toàn. Sau khi đốt cháy đường dẫn lửa, người thao tác phải lập tức rút về địa điểm trú ẩn.

- Sau khi đốt hủy phải đợi tắt hết lửa, khói, người thao tác mới được trở lại chỗ đốt để kiểm tra. Trường hợp còn sản phẩm chưa cháy hết phải thu gom và tiến hành hủy lại theo quy định.

- Chỉ được hủy đốt vào lúc thời tiết khô ráo.

b) Phương pháp tiêu hủy bằng nước

- Yêu cầu việc hủy pháo hoa, pháo hoa nổ bằng phương pháp hòa tan trong nước phải bảo đảm nước sau khi đã xử lý thải trực tiếp ra môi trường đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

- Phương pháp hủy: Sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ được ngâm trong thùng chứa hoặc bể nước; khối lượng sản phẩm hủy không quá 2/3 khối lượng nước; thời gian ngâm hủy phải bảo đảm pháo hoa, pháo hoa nổ mất hoàn toàn tính năng nổ; vật liệu còn lại không tan được vớt lên, phơi khô sau đó hủy bằng phương pháp đốt cháy hoặc chôn lấp theo quy định.

c) Phương pháp tiêu hủy chôn lấp 

- Chỉ được chôn lấp những vật liệu của pháo hoa, pháo hoa nổ sau khi đã thực hiện phương pháp tiêu hủy bằng đốt cháy hoặc ngâm nước và phải bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

- Phương pháp: Đào hố có kích thước phù hợp với số lượng cần chôn lấp tại vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm khối lượng sản phẩm cần chôn lấp không vượt quá 2/3 chiều sâu của hố và lấp kín bằng đất. 

6. Kết thúc tiêu hủy phải tiến hành kiểm tra lại hiện trường, bảo đảm tất cả sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng và lập biên bản tiêu hủy, gồm các nội dung sau:
a) Tên, số lượng hoặc khối lượng pháo hoa, pháo hoa nổ;

b) Lý do tiêu hủy;

c) Phương pháp tiêu hủy;

d) Địa điểm, thời gian tiêu hủy;

đ) Kết quả tiêu hủy;

e, Họ tên, chức vụ của người tham gia tiêu hủy;

g) Đại diện tổ chức, doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Điều 22. Quy định về công bố hợp quy
1. Phải công bố hợp quy sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
2. Đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ trong nước sản xuất và nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận hoặc giám định được chỉ định theo quy định.
- Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy được thực hiện theo Phương thức 5 hoặc Phương thức 7 quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN;

- Tổ chức thử nghiệm phục vụ cho việc chứng nhận/giám định là tổ chức theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

3. Trình tự đăng ký công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

4. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thẩm định và làm thủ tục ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định. 

Điều 23. Kiểm tra, nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ
1. Pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm nghiên cứu chế thử hoặc nhập khẩu lần đầu phải được kiểm tra, nghiệm thu trong phòng thử nghiệm để thẩm định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử dụng.

2. Pháo hoa, pháo hoa chỉ được công bố hợp quy và đưa vào sử dụng những sản phẩm sau khi có kết quả kiểm tra, nghiệm thu có thông số kỹ thuật phù hợp với quy định danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này và Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số…/2026/TT-BCA. 

3. Việc kiểm tra, nghiệm thu do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiến hành theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này. 
4. Việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của pháo hoa, pháo hoa nổ phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm thực hiện
1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này trong phạm vi cả nước. Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra về chất lượng, nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ.

2. Tổ chức, cá nhân làm công việc có liên quan tới pháo hoa, pháo hoa nổ phải thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công việc của mình quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ được sản xuất, nhập khẩu trước ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực mà còn tồn đọng thì tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này khi có hiệu lực thi hành. 

2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành các tổ chức, doanh nghiệp phải bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật này.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy chuẩn kỹ thuật này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Quy chuẩn kỹ thuật này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
4. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để được hướng dẫn kịp thời./.
