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THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
SINH TRẮC HỌC MỐNG MẮT
1. Tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt.
2. Sự cần thiết bàn hành QCVN
Công nghệ nhận dạng mống mắt (Iris Recognition) là một trong những phương pháp sinh trắc học tiên tiến và chính xác nhất hiện nay trong việc xác minh danh tính con người. Khác với các công nghệ truyền thống như nhận dạng vân tay hay khuôn mặt, nhận dạng mống mắt dựa trên cấu trúc sinh học phức tạp và duy nhất của mống mắt - phần vòng tròn có màu sắc nằm giữa lòng trắng mắt và đồng tử. Mỗi người đều có một mống mắt khác nhau, ngay cả những cặp song sinh giống hệt nhau về gen cũng không có cùng mẫu mống mắt. Mống mắt hình thành và ổn định từ khoảng 10 tháng sau sinh và hầu như không thay đổi trong suốt cuộc đời, khiến nó trở thành một đặc điểm định danh bền vững và đáng tin cậy.
Về mặt kỹ thuật, hệ thống nhận dạng mống mắt hoạt động bằng cách sử dụng camera hồng ngoại gần để ghi lại hình ảnh mống mắt trong điều kiện ánh sáng tối ưu. Sau khi ảnh được chụp, các thuật toán xử lý ảnh và trích xuất đặc trưng sẽ được áp dụng để mã hóa các chi tiết như đường vân, rãnh, đốm sắc tố, và các mẫu phân bố đồng tâm quanh đồng tử. Sau đó, mẫu trích xuất được lưu lại dưới dạng mã nhị phân và so sánh với cơ sở dữ liệu hiện có bằng các thuật toán đối sánh mẫu như Daugman’s Integro-differential Operator hay Gabor Filters. Độ chính xác nhận dạng có thể đạt tới 99,9% với tỉ lệ sai sót cực thấp (FAR < 0.0001), vượt trội hơn hẳn so với nhận dạng khuôn mặt (bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, biểu cảm) hay vân tay (bị mòn hoặc bẩn).
Ưu điểm lớn nhất của công nghệ nhận dạng mống mắt là tính không tiếp xúc, cho phép người dùng được xác thực với khoảng cách từ 10 đến 30cm, thậm chí xa hơn trong một số hệ thống tiên tiến. Điều này không chỉ gia tăng mức độ tiện lợi mà còn đảm bảo vệ sinh - một yếu tố đặc biệt quan trọng trong môi trường y tế hoặc trong bối cảnh đại dịch. Ngoài ra, độ ổn định sinh học của mống mắt giúp công nghệ này chống giả mạo tốt hơn. Các hệ thống hiện đại thậm chí đã tích hợp khả năng phát hiện ảnh giả, mắt nhân tạo hoặc hình ảnh in 2D để đảm bảo độ tin cậy.
Về ứng dụng, nhận dạng mống mắt đang được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực yêu cầu bảo mật cao như an ninh quốc phòng, kiểm soát biên giới, ngân hàng, y tế và truy cập thiết bị cá nhân. Ví dụ, một số sân bay quốc tế như Schiphol (Hà Lan), Heathrow (Anh) hay Dubai đã sử dụng hệ thống này để kiểm soát hành khách nhập cảnh, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Một số smartphone và laptop hiện đại cũng tích hợp cảm biến mống mắt để mở khóa nhanh và bảo mật dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đối mặt với một số thách thức như chi phí triển khai còn cao, yêu cầu phần cứng chuyên dụng, ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng hoặc người dùng có bệnh lý mắt. Để vượt qua các rào cản này, xu hướng phát triển hiện nay tập trung vào tối ưu hóa thuật toán trích xuất - so khớp để giảm thời gian xử lý, tích hợp với các phương pháp sinh trắc học khác như nhận dạng khuôn mặt (multi-modal biometrics) nhằm nâng cao độ tin cậy trong điều kiện phức tạp. Ngoài ra, nghiên cứu các mô hình AI và Deep learning cũng đang mở ra triển vọng mới cho việc nhận dạng chính xác hơn ngay cả trong điều kiện khó khăn như ánh sáng mạnh, mống mắt bị che khuất một phần hoặc người dùng đang di chuyển.
Nhìn tổng thể, công nghệ nhận dạng mống mắt đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái an ninh và định danh số toàn cầu. Khả năng xác thực không tiếp xúc, tính duy nhất tuyệt đối và độ chính xác cao đã và đang giúp công nghệ này khẳng định vị thế không thể thay thế, đặc biệt trong thời đại mà bảo mật cá nhân và an ninh quốc gia trở thành ưu tiên hàng đầu.
a) Ngoài nước: 
Trên phạm vi toàn cầu, công nghệ nhận dạng mống mắt đang giữ vai trò then chốt trong hệ sinh thái định danh số hiện đại. Các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc đã tích hợp công nghệ này vào các hệ thống an ninh quốc gia, kiểm soát biên giới, dịch vụ tài chính và quản lý Căn cước. Song song với đó, nhiều tổ chức tiêu chuẩn như ISO, IEC hay ICAO cũng đã ban hành các khung kỹ thuật quốc tế, giúp thống nhất định dạng dữ liệu và quy trình xử lý ảnh mống mắt. Nhờ độ chính xác cao, tính không xâm lấn và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện, công nghệ nhận dạng mống mắt đang trở thành xu hướng trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số của nhiều quốc gia.
Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo mật thông tin và an ninh mạng, công nghệ sinh trắc học mống mắt đang trở thành một trong những giải pháp nhận dạng danh tính tiên tiến và đáng tin cậy nhất hiện nay. Với cấu trúc sinh học độc nhất và ổn định suốt đời, mống mắt mang lại khả năng xác thực có độ chính xác và tính bảo mật vượt trội, đặc biệt trong các hệ thống cần định danh nhanh chóng, chính xác và khó làm giả.
Trên thế giới, việc triển khai công nghệ mống mắt đang diễn ra mạnh mẽ, đa dạng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Ấn Độ là quốc gia tiên phong với chương trình Aadhaar - hệ thống định danh sinh trắc học quy mô lớn nhất toàn cầu và hỗ trợ truy cập dịch vụ công một cách hiệu quả. Hoa Kỳ ứng dụng công nghệ này trong chương trình US-VISIT tại các sân bay quốc tế, mỗi năm kiểm tra danh tính hơn 300 triệu hành khách. Tại châu Âu, các quốc gia như Anh, Đức, Hà Lan đã tích hợp mống mắt vào hệ thống kiểm soát biên giới tự động, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục đến 30% và nâng cao hiệu quả sàng lọc an ninh. Ở Trung Đông, UAE cho phép giao dịch ngân hàng và xuất nhập cảnh chỉ bằng mống mắt, không cần thẻ hay hộ chiếu. 
Mặc dù được đánh giá cao về tính ứng dụng và bảo mật, công nghệ mống mắt vẫn đối mặt với những thách thức nhất định. Chi phí đầu tư cao, yêu cầu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và lo ngại về quyền riêng tư là các rào cản phổ biến trong quá trình triển khai. 
b) Trong nước:
Trong những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, xác thực danh tính và hiện đại hóa hệ thống quản lý dân cư, Việt Nam đã từng bước tiếp cận và triển khai các công nghệ sinh trắc học tiên tiến, trong đó nhận dạng mống mắt được xem là một trong những giải pháp có độ chính xác và an toàn vượt trội. Trên cơ sở định hướng của Chính phủ và yêu cầu thực tiễn, Bộ Công an đã đẩy mạnh việc tích hợp mống mắt vào hệ thống định danh công dân nhằm tăng cường khả năng xác thực đa tầng, đồng thời phù hợp với xu thế ứng dụng sinh trắc học không tiếp xúc trên thế giới.
 Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước (sửa đổi), trong đó lần đầu tiên bổ sung quy định về việc thu nhận, lưu trữ và khai thác các đặc điểm sinh trắc học nâng cao như ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói để tích hợp vào thẻ Căn cước và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường bảo mật và nâng cao độ chính xác trong định danh cá nhân. Theo quy định, từ ngày 1/7/2024, Bộ Công an đã chính thức triển khai việc thu thập dữ liệu mống mắt trên phạm vi toàn quốc, đồng bộ với dữ liệu ảnh chân dung và vân tay, tạo nền tảng cho hệ thống nhận dạng đa yếu tố, hướng đến một kiến trúc dữ liệu công dân hiện đại, tin cậy và bảo mật cao.
Trong giai đoạn đầu, thiết bị thu nhận mống mắt CMITech BMT-20 đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, đặc biệt trong các trung tâm dữ liệu dân cư cấp tỉnh và huyện. Đây là thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 19794-6, sử dụng công nghệ hồng ngoại không xâm lấn để quét đồng thời cả hai mống mắt, bảo đảm chất lượng ảnh đầu vào cao và ổn định. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các tình huống công dân có vấn đề với dấu vân tay (bị mờ, mất vân do lao động, tuổi cao…), từ đó giúp nâng cao khả năng định danh trong những tình huống đặc thù. Việc thu nhận không tiếp xúc cũng bảo đảm an toàn vệ sinh và phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ sinh trắc học hiện đại trên thế giới.
Tuy đã triển khai trong thực tế, nhưng hiện nay Việt Nam vẫn chưa ban hành một QCVN riêng cho hoạt động thu nhận, xử lý và truyền nhận dữ liệu mống mắt. Điều này dẫn đến một số bất cập: thiếu thống nhất giữa các địa phương và đơn vị trong việc đánh giá chất lượng thiết bị; khó khăn trong kiểm định, tích hợp hệ thống từ nhiều nhà cung cấp; và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn dữ liệu sinh trắc học. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, dữ liệu định danh chính xác và bảo mật đóng vai trò trung tâm. Do đó, việc xây dựng và ban hành một QCVN về sinh trắc học mống mắt là cần thiết và cấp bách, nhằm xác lập hành lang pháp lý kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống, từ thiết bị đầu cuối, phần mềm xử lý, đến tiêu chuẩn mã hóa, bảo mật và kết nối hệ thống.
c) Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn:
Hiện nay, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học mống mắt đã được triển khai theo quy định của Luật Căn cước 2023, trong khi một số tiêu chuẩn kỹ thuật đã được ban hành để hướng dẫn bước đầu. Do đó, cần thiết xây dựng QCVN để hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm đồng bộ triển khai trên phạm vi toàn quốc.
Việc ban hành QCVN nhằm thiết lập các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đối với thiết bị, quy trình thu nhận, xử lý và bảo vệ dữ liệu mống mắt, phục vụ hiệu quả công tác định danh công dân, quản lý nhà nước và chuyển đổi số. QCVN cũng là cơ sở để kiểm định thiết bị, chứng nhận hợp quy, đồng thời giúp đảm bảo tính tương thích với tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng trong bối cảnh ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh trắc học.
3. Căn cứ xây dựng QCVN
Cơ sở để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt:
- Cơ sở pháp lý: Đây là nền tảng bắt buộc, đảm bảo dự thảo tuân thủ hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
+ Luật Căn cước (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 01/7/2024, quy định việc thu thập, lưu trữ và sử dụng các đặc điểm sinh trắc học, bao gồm mống mắt;
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
+ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP);
+ Thông tư số 27/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
+ Thông tư số 42/2021/TT-BCA, ngày 19/4/2021 của Bộ Công an Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân;
+ Tiêu chuẩn sinh trắc học mống mắt (theo quyết định số 1840/ QĐ-BCA-H09 ngày 02 tháng 4 năm 2024);
+ Luật An toàn thông tin mạng (2015) và Luật An ninh mạng (2018): liên quan đến bảo vệ dữ liệu sinh trắc học mống mắt.
+ Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Cơ sở khoa học: là yếu tố cốt lõi, quyết định tính chuẩn xác và khả năng áp dụng của QCVN mống mắt.
+ Tính duy nhất cá nhân: Cấu trúc mống mắt hình thành ngẫu nhiên trong bào thai, không trùng lặp giữa các cá nhân, kể cả cặp song sinh cùng trứng;
+ Tính ổn định lâu dài: Mống mắt hầu như không thay đổi suốt đời, ít chịu tác động của tuổi tác hay môi trường, bảo đảm độ tin cậy cao;
+ Độ phức tạp sinh học: Hệ vân, crypts, rãnh và sợi trong mống mắt tạo ra hàng triệu đặc trưng phân biệt, làm tăng độ phân giải sinh trắc học;
+ Khả năng chống giả mạo tự nhiên: Mống mắt nằm sau giác mạc trong suốt, khó bị làm giả hay sao chép bằng phương tiện cơ học đơn giản;
+ Cơ sở quang học: Ảnh mống mắt được thu bằng camera hồng ngoại cận (NIR) giúp giảm nhiễu màu sắc, ánh sáng, và cho phép trích xuất chi tiết vân rõ nét;
+ Thuật toán mã hóa: Các phương pháp toán học (như Gabor wavelet, Log-Gabor, Daugman’s algorithm) cho phép chuyển đặc trưng mống mắt thành mẫu số duy nhất;
+ Chỉ số đánh giá quốc tế: Các thước đo như FAR (False Acceptance Rate), FRR (False Rejection Rate), EER (Equal Error Rate) cung cấp cơ sở định lượng khoa học để đánh giá hiệu năng;
+ Tính di truyền hạn chế: Mống mắt chịu ảnh hưởng rất ít từ gen di truyền, đảm bảo sự phân biệt ngay cả trong nhóm huyết thống gần;
+ Cơ sở y - sinh học: Các nghiên cứu cho thấy bệnh lý thông thường hiếm khi làm thay đổi cấu trúc cơ bản của mống mắt, tăng độ ổn định trong định danh.
+ Chuẩn hóa quốc tế: Các tiêu chuẩn ISO/IEC (19794-6, 29794-6) và ICAO đã định nghĩa rõ phương pháp thu ảnh, định dạng dữ liệu và tiêu chí chất lượng, tạo nền tảng khoa học - pháp lý toàn cầu.
- Cơ sở thực tiễn: Dự thảo phải giải quyết được các vấn đề thực tế và định hướng phát triển.
+ Việt Nam đang triển khai CSDLQG về Căn cước, cần bổ sung mống mắt để tăng độ chính xác và bảo mật;
+ Ứng dụng trong quản lý an ninh: Kiểm soát biên giới, hộ chiếu điện tử, phòng chống tội phạm công nghệ cao đều cần phương pháp xác thực mạnh như mống mắt;
+ Kinh nghiệm quốc tế: Nhiều quốc gia đã áp dụng thành công chuẩn mực mống mắt, là cơ sở tham chiếu để Việt Nam xây dựng QCVN phù hợp;
+ Nhu cầu từ dịch vụ công và kinh tế số: Ngân hàng, viễn thông, y tế, hàng không… đều cần xác thực an toàn, thống nhất theo chuẩn quốc gia;
+ Định hướng chiến lược quốc gia: Phù hợp với xu hướng phát triển chính phủ điện tử, xã hội số và chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
+ Quá trình triển khai, thực hiện cần phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là đối với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.
- Lựa chọn các tài liệu làm cơ sở cho việc biên soạn các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp thử tương ứng:
[1]. Tiêu chuẩn ICAO 9303;
[2]. Tiêu chuẩn ANSI/NIST-ITL 1-2011 bổ sung hiệu chỉnh năm 2015;
[3]. Tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-6 về dữ liệu hình ảnh mống mắt;
[4]. ISO/IEC 29794-6: Chất lượng mẫu sinh trắc học - Chất lượng dữ liệu hình ảnh mống mắt;
[5]. ANSI INCITS 379: Tiêu chuẩn định dạng hình ảnh mống mắt của Hoa Kỳ;
[6]. ISO/IEC 39794-6: Công nghệ thông tin - Định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học có thể mở rộng;
[7]. IEC 60529:2001 là tiêu chuẩn quy định cấp bảo vệ IP cho vỏ thiết bị điện, đánh giá khả năng chống xâm nhập của bụi và nước;
[8]. ANSI/IEC 60529:2020 là phiên bản tiêu chuẩn chung giữa ANSI (Mỹ) và IEC quy định cấp bảo vệ IP cho vỏ thiết bị điện, đánh giá khả năng chống xâm nhập của bụi và nước;
[9]. IEC 62680-1: Quy định về các thành phần và giao thức chung của USB (Universal Serial Bus);
[10]. IEC 62680-2: Quy định về cáp, đầu nối và các thành phần vật lý của giao diện USB;
[11]. Luật An toàn thông tin mạng 2015 - Điều 4 và Điều 17;
[12]. ISO/IEC 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), giúp bảo vệ tính bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin;
[13]. ISO/IEC 19795: Bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định phương pháp đánh giá hiệu năng của hệ thống sinh trắc học;
[14]. IEC 62471: Tiêu chuẩn quốc tế quy định an toàn quang sinh học của đèn và hệ thống đèn;
[15]. IEC 60068: Bộ tiêu chuẩn quốc tế về thử nghiệm môi trường cho sản phẩm và linh kiện điện, điện tử.
4. Quá trình xây dựng QCVN
[bookmark: _Hlk205387053]Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật này, Ban Biên soạn QCVN sinh trắc học mống mắt đã tiến hành các bước theo quy định để thực hiện biên soạn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt”, cụ thể như sau:
- Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến kỹ thuật sinh trắc học mống mắt.
- Tổ chức khảo sát lấy mẫu ảnh mống mắt tại một số đơn vị, địa phương.
- Gửi xin ý kiến bằng văn bản tới một số Bộ, ngành, điạ phương, hiệp hội, doanh nghiệp về việc xây dựng Dự thảo QCVN sinh trắc học mống mắt. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Xây dựng Dự thảo QCVN sinh trắc học mống mắt; nghiên cứu, dự kiến về các tác động kinh tế, xã hội khi QCVN ban hành.
5. Nội dung của dự thảo QCVN
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Chữ viết tắt
1.4. Giải thích từ ngữ
1.5. Tài liệu viện dẫn
2. Quy định kỹ thuật
2.1. Điều kiện thu nhận ảnh mống mắt
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
2.3. Định dạng ảnh mống mắt 
2.4. Các yêu cầu bắt buộc đối với việc thu nhận ảnh mống mắt
2.5. Quy định lưu trữ 
2.6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt
2.7. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
3. Quy định quản lý
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt 
3.2. Quy định về an ninh, an toàn thông tin
3.3. Quản lý thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
5. Tổ chức thực hiện
6. Đối chiếu nội dung QCVN với các tài liệu tham khảo
Quá trình xây dựng QCVN dựa trên việc tham khảo các tài liệu quốc tế và trong nước có liên quan, bao gồm tiêu chuẩn ISO/IEC về dữ liệu sinh trắc học mống mắt, hướng dẫn kỹ thuật từ ICAO, cùng các văn bản pháp lý như Luật Căn cước (sửa đổi). Các tài liệu được lựa chọn bảo đảm tính cập nhật, tính khả thi và phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong điều kiện Việt Nam.
Các nội dung gồm: Lời nói đầu, quy định chung, quy định về quản lý, trách nhiệm cơ quan tổ chức, tổ chức thực hiện được xây dựng dựa theo Thông tư 11/2021/TT‑BKHCN (ngày 18/11/2021) của Bộ KH&CN.
Các quy định về kỹ thuật cơ bản được xây dựng dựa trên tham chiếu các tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, quá trình khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thu nhận ảnh mống mắt.
Bảng 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Ánh sáng hồng ngoại
	Có bước sóng nằm trong khoảng từ 700 nm đến 900 nm
	ISO/IEC 19794-6:2011
- Mục B.7, Phụ lục B: Mắt nên được chiếu sáng bằng bước sóng cận hồng ngoại trong khoảng từ 700 đến 900 nm. Những khuyến cáo này đại diện cho phương pháp tối ưu hiện tại, nhưng không loại trừ việc sử dụng các bước sóng trung bình khác, bao gồm cả ánh sáng khả kiến, trong các hệ thống tương lai. Góc giữa đường thẳng kéo dài từ tâm nguồn sáng đến tâm đồng tử và trục quang học của máy ảnh mống mắt nên ít nhất là 5 độ để ngăn ngừa hiệu ứng "mắt đỏ".
ISO/IEC 29794-6:2015
- Mục B.3.2, Phụ lục B: Việc thu nhận hình ảnh mống mắt nên độc lập với màu mắt. Tuy nhiên, độ tương phản mống mắt - củng mạc có thể bị giảm ở mắt có mống mắt sáng màu (ví dụ: xanh lam, xanh lục, nâu hạt dẻ). Sự giảm độ tương phản này có thể được giảm thiểu ít nhất một phần bằng cách đưa vào các bước sóng ngắn hơn trong phạm vi 700 đến 900 nm.

	2
	Độ phân giải của camera 
	≥ 18 pixels/mm
	ISO/IEC 19794-6:2011
- Mục B8,  Phụ lục B: Hệ thống chụp ảnh phải tạo ra các điểm ảnh vuông, trong đó kích thước ngang và dọc của các điểm ảnh bằng nhau. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa kích thước điểm ảnh ngang và dọc phải nhỏ hơn 1%, tức là tỉ lệ kích thước điểm ảnh ngang so với kích thước điểm ảnh dọc phải nằm trong khoảng từ 0,99 đến 1,01.
ISO/IEC 29794-6:2015
- Mục 7: Chất lượng thu nhận ảnh mống mắt hướng dẫn và tính toán. Mục này xác định và thiết lập các yêu cầu về các biến phụ thuộc liên quan đến thiết kế và triển khai thiết bị và môi trường thu nhận hình ảnh.
- Mục 7.4. nêu ra tốc độ lấy mẫu không gian; mục 7.4.4 đưa ra giá trị Value range/threshold để tính toán độ phân giải của ảnh.
- Mục 7.6. đưa ra thông số PIXEL_ASPECT_RATIO là tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của một điểm ảnh hình chữ nhật.
ISO/IEC 39794-6:2021
- Mục D.8, Phụ lục D: Hệ thống chụp ảnh phải tạo ra các điểm ảnh vuông, trong đó kích thước ngang và dọc của các điểm ảnh bằng nhau. Bất kỳ chênh lệch nào giữa kích thước điểm ảnh ngang và dọc phải nhỏ hơn 1%, tức là tỷ lệ kích thước điểm ảnh ngang so với kích thước điểm ảnh dọc phải nằm trong khoảng từ 0,99 đến 1,01.

	3
	Độ phân giải hình ảnh mống mắt (tối thiểu)
	640 x 480 pixels
	BSI ISO/IEC 19794-6:2011 
- Mục 5: quy định về ảnh ở định dạng VGA sẽ có kích thước là 640 x 480 pixels
ISO/IEC 39794-6:2021 
- Mục 5: quy định về ảnh ở định dạng VGA sẽ có kích thước là 640 x 480 pixels

	4
	Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra
	Đáp ứng ISO 29794-6 hoặc cao hơn
	ISO/IEC 29794-6:2015
- Đánh giá chất lượng ảnh mống mắt để phục vụ nhận dạng.

	5
	Độ bền
	Đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống xâm nhập IP64
	ANSI/IEC 60529:2020
- Tài liệu hướng dẫn về phân loại và đánh giá mức độ bảo vệ của thiết bị điện, điện tử khỏi sự xâm nhập của các vật thể rắn (như bụi, ngón tay) và chất lỏng (như nước).

	6
	Hệ điều hành tương thích
	- Windows 10 trở lên
- Linux Ubuntu 20.04 LTS trở lên
- Android 10 trở lên

	1. Căn cứ thực tiễn triển khai hệ thống xác thực danh tính và dữ liệu sinh trắc học:
Hệ điều hành (OS) là nền tảng chạy phần mềm thu nhận, xử lý và mã hóa dữ liệu ảnh mống mắt. Do đó:
- Yêu cầu các hệ điều hành phải được cập nhật vá bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu sinh trắc học.
- Windows 10 trở lên, MacOS, và Ubuntu là các nền tảng phổ biến, có hỗ trợ driver thiết bị ghi âm, thư viện xử lý ảnh mống mắt, và chính sách bảo mật cập nhật.
2. Căn cứ theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng:
- Luật An toàn thông tin mạng 2015, Điều 4 và Điều 17:
"Hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân phải sử dụng phần mềm, thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin; đảm bảo khả năng cập nhật, vá lỗi bảo mật."
Cho phép loại trừ các hệ điều hành không còn được hỗ trợ bảo mật (ví dụ: Windows 7, XP, ...).
 3. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và hệ thống:
ISO/IEC 27001:2022 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin:
Điều khoản A.12.6.1 - Quản lý lỗ hổng kỹ thuật
- Các hệ điều hành sử dụng cho mục đích bảo mật và lưu trữ thông tin sinh trắc học phải được cập nhật và các bản vá bảo mật được áp dụng kịp thời.
4. Thông lệ và yêu cầu từ các tiêu chuẩn tham chiếu trong lĩnh vực sinh trắc học:
Trong các guideline của NIST (Hoa Kỳ) như:
NIST Special Publication 800-53,
NIST SRE Evaluation Protocols,
Chỉ ra, tất cả các môi trường thu âm, phân tích dữ liệu ảnh mống mắt đều yêu cầu chạy trên OS hỗ trợ cập nhật bảo mật, có đầy đủ trình điều khiển âm thanh, và tương thích với phần mềm xử lý PCM, WAV, AIFF.

	7
	Thu nhận đồng thời cả 2 mắt
	Đáp ứng
	Thiết bị chụp ảnh mống mắt cần thu nhận đồng thời cả 2 mắt vì nhiều lý do quan trọng liên quan đến độ chính xác và bảo mật trong nhận dạng sinh trắc học:
- Tăng độ chính xác và tin cậy: Mỗi mắt (hai mống mắt) có cấu trúc sinh học độc nhất khác nhau, việc chụp và phân tích đồng thời cả hai mắt giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình nhận dạng, tránh nhầm lẫn hoặc lỗi xác thực.
- Hạn chế thất bại nhận dạng: Khi một mắt bị che khuất hoặc không chụp được ảnh rõ nét (do góc chụp, kính áp tròng, ánh sáng, hay các yếu tố khác), mắt kia vẫn có thể được sử dụng để xác thực, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và chính xác.
- Tăng cường bảo mật: Việc yêu cầu nhận dạng hai mắt tạo ra một mức độ bảo mật cao hơn, khó bị giả mạo hay đánh lừa từ một bên mắt đơn lẻ.
- Hỗ trợ các ứng dụng đòi hỏi độ an toàn cao: Chụp đồng thời hai mắt giúp nâng cao sự tin cậy và bảo vệ tốt hơn.

	8
	Có khả năng di động, linh hoạt
	Đáp ứng
	ISO/IEC 19795-6 
- Mô tả phương pháp kiểm thử thiết bị trong điều kiện sử dụng thực tế: Di chuyển giữa các vị trí, thay đổi ánh sáng, góc chụp, người dùng ở các tư thế khác nhau.
- Đảm bảo thiết bị di động vẫn đạt được tốc độ thu nhận và độ chính xác yêu cầu khi làm việc trong môi trường không cố định.
ISO/IEC 19795-5 
- Chuyên đánh giá hiệu năng khi triển khai ngoài hiện trường: Thao tác một tay, cầm tay, thay đổi khoảng cách với mắt, rung nhẹ, điều kiện thời tiết khác nhau.
- Rất phù hợp cho các thiết bị thu nhận ảnh mống mắt cầm tay hoặc lắp trên phương tiện di động.

	9
	Tiêu chuẩn an toàn đối với mắt
	Đáp ứng chuẩn an toàn IEC 62471, IEC 60825-1
	Tiêu chuẩn an toàn IEC 62471 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn quang sinh học của đèn và hệ thống đèn. Mục đích chính của nó là để đánh giá và phân loại các rủi ro về sức khỏe con người (đặc biệt là mắt và da) do bức xạ quang học không phải laser phát ra từ các nguồn sáng.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho hầu hết các loại nguồn sáng điện, bao gồm:
- Đèn sợi đốt
- Đèn huỳnh quang
- Đèn phóng điện cường độ cao (HID)
- Đèn LED và các hệ thống chiếu sáng LED
Nó đánh giá bức xạ quang học trong dải bước sóng từ 200 nm (tia UV-C) đến 3000 nm (hồng ngoại).
IEC 62471 đánh giá các loại nguy cơ chính sau:
- Tác hại quang hóa của tia UV đối với da và mắt.
- Nguy cơ từ ánh sáng xanh đối với võng mạc.
- Nguy cơ nhiệt đối với võng mạc.
- Nguy cơ hồng ngoại đối với mắt.
- Nguy cơ nhiệt đối với da.
Dựa trên kết quả đo lường và đánh giá, các nguồn sáng sẽ được phân loại vào các nhóm rủi ro (Risk Group) khác nhau. Việc phân loại này giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ nguy hiểm tiềm ẩn và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Các nhóm rủi ro bao gồm:
- Nhóm miễn trừ (Exempt Group - RG0): Nguồn sáng không gây ra bất kỳ nguy cơ nào.
- Nhóm rủi ro thấp (Risk Group 1 - RG1): Không gây nguy hiểm trong các điều kiện sử dụng bình thường.
- Nhóm rủi ro trung bình (Risk Group 2 - RG2): Gây nguy hiểm nếu nhìn chằm chằm vào nguồn sáng trong một thời gian dài.
- Nhóm rủi ro cao (Risk Group 3 - RG3): Gây nguy hiểm ngay cả khi phơi nhiễm trong thời gian ngắn.
IEC 60825-1 là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn của các sản phẩm laser. Cụ thể, nó quy định các yêu cầu và hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường xung quanh khi tiếp xúc với bức xạ laser. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị phát ra bức xạ laser, bao gồm cả các sản phẩm thương mại và công nghiệp.
Nội dung chính của IEC 60825-1:
- Phân loại laser: Tiêu chuẩn phân loại các sản phẩm laser thành các lớp (Class) dựa trên mức độ nguy hiểm của bức xạ laser, từ Class 1 (an toàn nhất) đến Class 4 (nguy hiểm nhất). 
+ Class 1: An toàn trong điều kiện sử dụng bình thường.
+ Class 1M: An toàn trừ khi sử dụng thiết bị quang học như kính lúp.
+ Class 2: An toàn với ánh sáng nhìn thấy, do phản xạ chớp mắt bảo vệ mắt.
+ Class 2M: Tương tự Class 2 nhưng nguy hiểm khi sử dụng thiết bị quang học.
+ Class 3R: Nguy cơ thấp nhưng có thể gây hại nếu tiếp xúc trực tiếp.
+ Class 3B: Nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp với mắt hoặc da.
+ Class 4: Rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc tổn thương nghiêm trọng.

	10
	Tính năng bảo mật
	Mã hóa AES - 256 hoặc cao hơn
	ISO/IEC 24745: Là tiêu chuẩn quốc tế quan trọng về bảo vệ thông tin sinh trắc học, do ISO/IEC JTC 1/SC 27 ban hành. Tiêu chuẩn này đặt ra khung nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm dữ liệu sinh trắc học, bao gồm dữ liệu mống mắt, được quản lý an toàn trong suốt vòng đời: từ thu nhận, truyền dẫn, lưu trữ, sử dụng cho đến hủy bỏ.
FIPS 140-3 (NIST, Hoa Kỳ) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã sử dụng trong hệ thống công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn này xác định bốn cấp độ an toàn (Level 1–4), từ cơ bản đến cao nhất, nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép, giả mạo và tấn công vật lý. 

	11
	Dải nhiệt độ hoạt động (tối thiểu)
	0O đến 50O C
	IEC 60068 - Chuẩn kiểm thử môi trường cho thiết bị điện, điện tử
Tiêu chuẩn quốc tế này quy định phương pháp kiểm thử khả năng hoạt động của thiết bị trong các điều kiện môi trường. Mục tiêu là đánh giá thiết bị trong các điều kiện “nóng khô” và “lạnh khô” để xác định sự tin cậy trong quá trình hoạt động. 

	12
	Độ ẩm
	10 đến 90% RH, không ngưng tụ
	IEC 60068-2-30 - Thử nghiệm ẩm nóng, chu kỳ (Damp Heat, Cyclic)
Đánh giá khả năng duy trì chức năng và độ tin cậy của sản phẩm khi chịu tác động của môi trường có độ ẩm tương đối cao biến thiên theo chu kỳ, mô phỏng các điều kiện khí hậu thực tế như biến đổi ngày - đêm, mùa mưa hoặc vùng khí hậu nhiệt đới.
IEC 60068-2-78 - Thử nghiệm ẩm nóng, ổn định (Damp Heat, Steady State)
Xác định mức độ bền vững và ổn định vận hành của sản phẩm khi tiếp xúc liên tục với môi trường có độ ẩm tương đối cao duy trì ở trạng thái ổn định trong một khoảng thời gian kéo dài.



Bảng 2: Định dạng ảnh mống mắt
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị 
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Chuẩn nén JPEG2000
	Chuẩn có hiệu suất cao.
Nén có mất dữ liệu và không mất dữ liệu
	ISO/IEC 15444-1:2004 (và các phiên bản sửa đổi) - Quy định thuật toán nén ảnh bằng biến đổi wavelet, cấu trúc file JP2, mã hóa entropy, v.v.

	2
	Chuẩn nén PNG
	Chuẩn nén không mất dữ liệu
	ISO/IEC 15948:2004 - Tiêu chuẩn này xác định cấu trúc tệp, phương pháp nén không mất dữ liệu (DEFLATE), hỗ trợ màu và kênh trong suốt.



Bảng 3: Quy định lưu trữ
	TT
	Chỉ tiêu 
kỹ thuật
	Giá trị
	Tài liệu tham khảo/ khuyến nghị

	1
	Ảnh lưu trữ
	Ảnh phục vụ công tác sinh trắc học mống mắt
	ISO/IEC 39794-6: Công nghệ thông tin - định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học có thể mở rộng.
ISO/IEC 29794-6: Xác định các chỉ số như độ rõ nét, độ tương phản, mức độ che khuất và tỷ lệ vùng mống mắt hữu ích.


7. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng QCVN
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt sau khi được ban hành sẽ trở thành căn cứ để triển khai thực hiện Luật Căn cước.
- Chuẩn hóa toàn quốc hoạt động thu thập, xử lý và trao đổi dữ liệu mống mắt phục vụ định danh cá nhân.
- Tăng cường tính bảo mật, phòng chống giả mạo, nâng cao hiệu quả các hệ thống xác thực sinh trắc học.
- Góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, định danh điện tử, giám sát an ninh, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.
- Đảm bảo tương thích với xu hướng quốc tế, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia.
8. Các ý kiến tham gia và tiếp thu, giải trình
8.1. Giải trình tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp:
 Ngày 10/10/2025,  Bộ Công an gửi văn bản lấy ý kiến một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố, Công an địa phương về nội dung Dự thảo quy chuẩn. 
Tổng số Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 08 Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Tổng số Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 34 đơn vị.
Tổng số Công an địa phương đề nghị cho ý kiến đối với Dự thảo quy chuẩn: 34 địa phương.
Kết quả cụ thể như sau:
- Các đơn vị có ý kiến nhất trí với Dự thảo quy chuẩn gồm 27 Công an tỉnh, TP: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắc Lắc, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lào Cai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long; 12 Ủy ban nhân dân: Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long.
- Các đơn vị không có văn bản trả lời, H08 tổng hợp nhất trí với Dự thảo quy chuẩn: 02 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 18 Ủy ban nhân dân tỉnh và 02 Công an tỉnh, TP.
- Các đơn vị có ý kiến góp ý cho dự thảo gồm 06 Bộ: Khoa học và công nghệ, Quốc Phòng, Công Thương, Tư Pháp, Tài Chính, Ngoại Giao; 04 Ủy ban nhân dân: Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ninh, Tuyên Quang; 05 Công an tỉnh, TP: Lạng Sơn, Gia Lai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang. 
H08 tổng hợp, giải trình góp ý đối với Dự thảo quy chuẩn như sau:
	TT
	Đơn vị
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình nội dung góp ý

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1. Góp ý chung
	

	
	
	- Về quy trình, thủ tục xây dựng, kết cấu và nội dung QCVN, đề nghị rà soát để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2026, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/20027/NĐ-CP và Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Quy trình, thủ tục xây dựng, kết cấu và nội dung QCVN, Ban Biên soạn đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật số 70/2025/QH15, ngày 14/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, ngày 25/12/2019 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

	
	
	- Nội dung của dự thảo QCVN này liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, do vậy, đề nghị quý Bộ thực hiện quy trình thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định.


	
	
	- Nội dung 02 dự thảo QCVN đưa ra các quy định kỹ thuật về sinh trắc học cho 02 đối tượng là sinh trắc học mống mắt và sinh trắc học giọng nói. Do vậy, căn cứ Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, đề nghị rà soát xây dựng thành 01 QCVN chung cho cùng một nhóm sản phẩm, hàng hóa, đối tượng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên 02 quy chuẩn vì lý do sau:
- QCVN về sinh trắc học giọng nói quy định các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến đặc trưng âm học của tiếng nói, trong khi QCVN về sinh trắc học mống mắt tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật đối với ảnh mống mắt. Hai quy chuẩn này thuộc hai lĩnh vực khoa học khác nhau (xử lý tín hiệu âm thanh và xử lý ảnh/thị giác máy tính), do đó cần được xây dựng và ban hành một cách độc lập, tách biệt.
- Theo luật Căn cước năm 2023 việc thu thập ảnh mống mắt là bắt buộc tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt khi công dân làm thủ tục cấp thẻ Căn cước mới (từ đủ 6 tuổi trở lên) còn việc thu thập dữ liệu sinh trắc học giọng nói không bắt buộc mà tùy thuộc vào sự tự nguyện của công dân.
- Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an “phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” đã phê duyệt 02 QCVN sinh trắc học mống mắt và sinh trắc học giọng nói.

	
	
	- Quy định về quản lý: đề nghị rà soát quy định đầy đủ nội dung quản lý theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019; bổ sung nội dung về công bố hợp quy thiết bị nhận dạng sinh trắc học phù hợp với quy định tại QCVN.
	Tiếp thu:
Sửa mục 3 quy định về quản lý như sau:
3. Quy định về quản lý
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt
- Dữ liệu mống mắt là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ đúng mục đích và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt
- Dữ liệu sinh trắc học mống mắt phải được kiểm tra chặt chẽ bởi cán bộ Công an làm công tác thu nhận; đảm bảo dữ liệu đúng với số định danh cá nhân; định dạng ảnh mống mắt và chỉ tiêu kỹ thuật ảnh mống mắt phải đảm bảo đúng như quy định tại QCVN này.
3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
- Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải do Công an các đơn vị, địa phương trang bị và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này.
3.4. Quy định hoạt động chứng nhận sự phù hợp.
- Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về chứng nhận sự phù hợp.

	
	
	- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật. Ví dụ: Điều 3.5 của 02 dự thảo QCVN đề nghị không quy định nội dung “dữ liệu mống mắt chỉ được chia sẻ trong các trường hợp sau: trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng; các đơn vị nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của Bộ Công an khi có yêu cầu thực tiễn…”.
	Tiếp thu:
Bỏ điều 3.5 của dự thảo QCVN và điều chỉnh lại quy định về chia sẻ dữ liệu trong mục quy định về quản lý theo như sau:
3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt
- Dữ liệu mống mắt là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ đúng mục đích và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;


	
	
	2. Góp ý chi tiết
	

	
	
	- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật trong dự thảo QCVN để đưa ra quy định ở mức tối thiểu. Ví dụ: mục 2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt tại chỉ tiêu 3 (độ phân giải hình ảnh mống mắt là 640x480 pixels), rà soát, thể hiện đây là độ phân giải tối thiểu của thiết bị thu nhận ảnh mống mắt. 
	Tiếp thu:
Sửa chỉ tiêu 3 thành “Độ phân giải hình ảnh mống mắt (tối thiểu): 640x480 pixels”


	
	
	- Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là văn bản bắt buộc áp dụng. Đề nghị rà soát, trình bày nội dung của văn bản mang tính bắt buộc áp dụng. Ví dụ: mục 2.4.2. Chiếu sáng rà soát quy định về góc chiếu sáng sửa "nên ít nhất là 5 độ" thành "yêu cầu ít nhất là 5 độ".
	Tiếp thu:
Sửa đoạn 2 mục 2.4.2 thành: “Góc giữa một đường thẳng kéo dài từ tâm nguồn chiếu sáng đến tâm nhãn cầu và trục quang của camera chụp ảnh mống mắt yêu cầu ít nhất là 5 độ để ngăn chặn hiệu ứng mắt đỏ”


	
	
	- Điều 2.4.2: sửa cụm từ "chiếu sáng bằng các bước sóng" thành ""chiếu sáng bằng nguồn sáng có bước sóng cận hồng ngoại”.
	Tiếp thu: 
Sửa đoạn 1, mục 2.4.2 thành “Mắt được chiếu sáng bằng nguồn sáng có bước sóng cận hồng ngoại trong khoảng 700 đến 900 nm”

	2
	Bộ Quốc phòng
	- Tại điểm 2.2 Mục II: Đối với chỉ tiêu kỹ thuật khoảng nhiệt độ hoạt động "từ 0 °C đến 50 °C", đề nghị nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh khoảng nhiệt độ bảo đảm phù hợp vì thời tiết có nơi, có thời điểm nhiệt độ dưới 0 °C.
	Tiếp thu:
Sửa Mục II, “2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt” dòng 13 thành:
“Dải nhiệt độ hoạt động (tối thiểu): 0°C đến 50°C”

	
	
	- Tại điểm 3.4 Mục II: Nghiên cứu bổ sung quy định về hủy dữ liệu khi hết thời hạn lưu trữ.
	Giải trình:
Quy định về hủy dữ liệu khi hết hạn hoặc quá trình thu thập chưa đạt chỉ tiêu mức chất lượng của dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc hủy dữ liệu khi hết thời hạn quy định sẽ do đơn vị quản lý dữ liệu quyết định theo thực tế công tác nghiệp vụ do vậy đề xuất không đưa quy định này vào QCVN để tránh dàn trải gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

	3
	Bộ Công thương
	Dự thảo quy định dữ liệu mống mắt là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được mã hóa theo chuẩn AES-256 hoặc cao hơn, lưu trữ tối thiểu 10 năm, và có kiểm soát truy xuất. Đề nghị đơn vị chủ trì cân nhắc:
- QCVN cần cân nhắc các yêu cầu kỹ thuật chi tiết hơn về quy trình quản lý vòng đời khóa mã hóa (Key Lifecycle Management), bao gồm việc tạo, lưu trữ an toàn, luân chuyển khóa, và thu hồi khóa, phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống được viện dẫn (như ISO/IEC 27001).
	Tiếp thu:
Bổ sung vào mục 3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt nội dung sau:
Dữ liệu mống mắt cần phải được mã hóa và lưu trữ theo quy định tại Luật Căn cước số 26/QH15/2023, hệ thống mã hóa dữ liệu mống mắt phải triển khai cơ chế quản lý vòng đời khóa mã hóa, tối thiểu bao gồm: tạo khóa an toàn; lưu trữ khóa trong môi trường được bảo vệ; kiểm soát truy cập; luân chuyển; thu hồi; sao lưu/khôi phục; ghi nhật ký và giám sát. Việc quản lý khóa phải phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thông tin được quy định trong Luật số 86/2015/QH13 năm 2015 và tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.

	
	
	- QCVN yêu cầu toàn bộ truy cập phải được ghi nhận kỹ đầy đủ và kiểm tra định kỳ. Cần quy định rõ các thông tin tối thiểu phải được ghi nhận (ví dụ: ID người truy cập, thời gian, hành động thực hiện, đối tượng dữ liệu bị truy cập) để phục vụ cho công tác truy vết và giám định khi xảy ra sự cố an ninh mạng.
	Giải trình:
Việc truy cập thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu căn cước phải được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và tuân theo quy định về quản lý dữ liệu riêng của Bộ Công an nên không quy định trong QCVN này.

	4
	Bộ Tư pháp
	Luật Căn cước năm 2024 quy định: thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm... thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói (khoản 3 Điều 15). Ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, trong đó giao Bộ Công an chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Bảo đảm điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói…” (mục II.7). Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (điểm a, b Điều 27). Do đó, việc nghiên cứu xây dựng QCVN sinh trắc học mống mắt, QCVN sinh trắc học giọng nói là có cơ sở, nhằm chuẩn hoá quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật để thu nhận giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước.
	Tiếp thu:


	
	
	Qua rà soát nội dung dự thảo, Bộ Tư pháp nhận thấy các quy định tại dự thảo QCVN sinh trắc học mống mắt, QCVN sinh trắc học giọng nói là những nội dung có tính chất chuyên ngành sâu về khoa học kỹ thuật, do đó, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp luật Bộ Tư pháp không có cơ sở để cho ý kiến đối với nội dung này.
	Tiếp thu:

	
	
	Hiện nay, Luật này quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025, tại Điều 3 Luật số 70/2025/QH15 quy định “Trường hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được tổ chức xây dựng, thẩm định nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa được công bố, ban hành thì việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm theo quy trình được quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, trong đó, lưu ý quy định tại Luật số 70/2025/QH15 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026)  “cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện đánh giá tác động, lấy ý kiến rộng rãi, thông báo Ban thư ký của Tổ chức Thương mại thế giới…” (khoản 1 Điều 32 sửa đổi, bổ sung).
	Tiếp thu:
Cục H08 ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định.
Đã đăng Dự thảo QCVN và thuyết minh Dự thảo lên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để xin ý kiến toàn dân và đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo QCVN.



	5
	Bộ Tài chính
	Về nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt cơ bản là các nội dung về chuyên môn kỹ thuật, trong trường hợp các nội dung trên có phát sinh về kinh phí, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động về tài chính để Bộ Tài chính có cơ sở tham gia.
	Tiếp thu

	6
	Bộ Ngoại giao
	Đối với yêu cầu kỹ thuật về tương thích hệ điều hành của thiết bị thu nhận mống mắt, đề nghị nêu rõ phiên bản hệ điều hành (Windows, Linux, MacOS, Android) còn được hãng sản xuất hỗ trợ tại thời điểm ban hành quy chuẩn.
Tương thích hệ điều hành:
- Hệ điều hành Windows và Linux Ubuntu đang được hỗ trợ các bản vá bảo mật gồm cả 32 và 64 bit
- Android 4.0 trở lên
	Tiếp thu
Chỉnh sửa mục 2.2. dòng 8 thành
Tương thích hệ điều hành: 
Windows 10 trở lên; 
Linux Ubuntu 20.04 LTS trở lên; 
Android 10 trở lên



	
	
	- Đề nghị Quý Bộ rà soát, bổ sung nội dung: “Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026)”.
	Tiếp thu:
Bổ sung mục 1.3.2 như sau:
1.3.2. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29/6/2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026)

	
	
	- Đối với 02 bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

	
	
	+ Tại phần "đối tượng áp dụng" của văn bản hiện chỉ đề cập đến 02 đối tượng là công an các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh... Tuy nhiên, qua rà soát, nội dung 02 dự thảo cũng đề cập đến đối tượng khác như đối tượng thu thập thông tin sinh trắc học là công dân, đối tượng được chia sẻ dữ liệu sinh trắc học như cơ quan trưng cầu giám định phục vụ công tác tố tụng, công tác đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư.... Do đó, đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung đầy đủ đối tượng được Quy chuẩn đề cập vào phần đối tượng áp dụng;
	Giải trình:
QCVN này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt, đối tượng trực tiếp của QCVN đã được quy định tại mục 1.2. Đối tượng áp dụng. 
- Đối với người dân làm thủ tục cấp Căn cước sẽ tuân thủ quy trình nghiệp vụ trong quá trình thu mẫu sinh trắc học mống mắt và tuân thủ luật Căn cước nên đề xuất không đưa vào phần đối tượng áp dụng để tránh gây hiểu nhầm phạm vi, chủ thể của QCVN này.
- Đối tượng được chia sẻ dữ liệu sinh trắc học mống mắt được quy định tại mục “3.5. Quản lý chia sẻ và sử dụng dữ liệu” thuộc đối tượng quản lý đã được quy định tại mục “1.2.1. Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp làm công tác thu nhận, quản lý, sử dụng sinh trắc học mống mắt để thi hành Luật Căn cước”

	
	
	+ Hiện nay Bộ Ngoại giao nhận thấy 02 Quy chuẩn không chỉ đề cập quy định kỹ thuật về thu thập giọng nói và mống mắt, mà còn đề cập đến quy định liên quan đến quản lý như thu nhận, xử lý, lưu trữ. Đề nghị Quý Bộ làm rõ cơ sở pháp lý của các quy định liên quan đến quản lý như giao Bộ Công an quy định về thời hạn lưu trữ của dữ liệu sinh trắc học; việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu.
	Giải trình:
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 40, Mục 2 quy định: “Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 1 quy định Bộ Công an có trách nhiệm “Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 4 quy định Bộ Công an có trách nhiệm “Xây dựng, trình Chính phủ quy định về việc xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân; cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước”
- Chương VI, Luật Căn cước, Điều 41, Mục 5 quy định Bộ Công an có trách nhiệm: “Ban hành biểu mẫu dùng trong quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; quy định về quản lý tàng thư căn cước; quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia”
Đây là những cơ sở pháp lý của các quy định liên quan đến quản lý như giao Bộ Công an quy định về thời hạn lưu trữ của dữ liệu sinh trắc học; việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu.

	
	
	+ Phù hợp với Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được phê duyệt vào mục (2) lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn của 02 bản thuyết minh để làm căn cứ cho việc triển khai xây dựng dự thảo quy chuẩn.
	Tiếp thu:
Bổ sung vào mục “3. Căn cứ xây dựng QCVN” trong Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn sinh trắc học mống mắt nội dung sau:
+ Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

	7
	Ủy ban nhân dân thành phố Huế
	Kiến nghị rà soát lại cách đánh số thứ tự các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật theo Điều 12 của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT- BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Điều chỉnh việc đánh số thứ tự các nội dung của QCVN theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thành:
1.
1.1
1.1.1
…..

	
	
	Tại điểm "1.2. Đối tượng áp dụng":
Kiến nghị bổ sung: "1.2.3. Các cơ quan quản lý, tổ chức kiểm định, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp được chỉ định và các tổ chức có liên quan quy chuẩn này".
	Tiếp thu:
Bổ sung cụm từ “thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp” vào mục 1.2.2 và sửa thành: 
1.2.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt để thi hành Luật Căn cước.

	
	
	Tại mục "III. Quy định quản lý":
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "3. Quy định quản lý" (như đã góp ý ở điểm a) 




	Tiếp thu:
- Điều chỉnh việc đánh số thứ tự các nội dung của QCVN.
3.
3.1
3.1.1
…..

	
	
	Bổ sung nội dung thêm điểm 3.7 cụ thể như sau:
3.7. Quản lý hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị liên quan đến sinh trắc học mống mắt:
3.7.1. Đối với thiết bị được sản xuất trong nước, các sản phẩm lưu thông trên thị trường: Phải tuân thủ QCVN về sinh trắc học mống mắt. Sản phẩm chỉ được lưu thông khi đã công bố hợp quy, có dấu hợp quy và các quy định liên quan theo quy định pháp luật.
3.7.2. Đối với thiết bị nhập khẩu tuân thủ các quy định về nhập khẩu, trước khi thông quan, sản phẩm phải có kết quả đánh giá hợp quy hoặc giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN tương ứng.
	Giải trình:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt phục vụ Luật Căn cước. Các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị liên quan đến sinh trắc học mống mắt mà không trực tiếp phục vụ luật căn cước sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN này do vậy đề nghị không quy định quá nhiều nội dung để tránh tạo rào cản đối với các thiết bị khác gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện QCVN.

	
	
	Bổ sung nội dung thêm điểm 3.8
3.8. Cơ quan quản lý nhà nước
Bộ Công an và cảc cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến hoạt động sinh trắc học mống mắt đối với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
	Giải trình:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt phục vụ Luật Căn cước. Bộ Công an là cơ quan trực tiếp thực hiện các hoạt động thu nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, việc giám sát các hoạt động liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động hợp pháp khác do vậy đề xuất không đưa nội dung này vào QCVN để tránh hiểu sai các hoạt động nằm ngoài Luật Căn cước.

	
	
	- Tại mục "IV. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức"
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức" và viết lại cụ thể như sau:
"4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Là đơn vị đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, lưu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học mống mắt, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật.
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đich, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học mống mắt dưới mọi hình thức."
	Tiếp thu:
Bổ sung đánh số cho các nội dung tại mục IV và điều chỉnh mục IV thành:
4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Là đơn vị đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, lưu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học mống mắt, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật.
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đich, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học mống mắt dưới mọi hình thức."

	
	
	- Tại mục "V. Tổ chức thực hiện”
Kiến nghị chỉnh sửa cách đánh số thứ tự thành "5. Tổ chức thực hiện" và viết lại như sau:
"5.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5.2. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống."
	Tiếp thu:
Bổ sung đánh số cho các nội dung tại mục V và điều chỉnh mục V thành:
 5. Tổ chức thực hiện
5.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
5.2. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

	8
	Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Tỉnh Quảng Ninh
	- Tại mục 1.1. Phạm vi điều chỉnh: Bổ sung nội dung: "Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu nhận, xử lý, lưu trữ, bảo mật và sử dụng dữ liệu sinh trắc học mống mắt trong hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân và trong các ứng dụng xác thực danh tính điện tử do Bộ Công an quản lý". 
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh để phù hợp với một Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt phục vụ Luật Căn cước.

	
	
	- Tại mục 2.1. Điều kiện thu nhận ảnh mống mắt: Nên bổ sung yêu cầu về môi trường, ánh sáng, cự ly, góc chụp hoặc yêu cầu về kiểm soát chuyển động.
	Giải trình:
Các điều kiện cụ thể thu nhận ảnh mống mắt bao gồm “môi trường, ánh sáng, cự ly, góc chụp hoặc yêu cầu về kiểm soát chuyển động” là các điều kiện cơ bản do cán bộ tiến hành thu nhận ảnh mống mắt hướng dẫn người dân cung cấp ảnh mống mắt, việc quy định thêm những điều kiện này không khả thi do phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan trong quá trình thực hiện do vậy đề nghị không đưa các nội dung trên vào QCVN.

	
	
	- Tại mục 2.4. Một số chỉ tiêu chụp ảnh mống mắt: Cần quy định rõ xử lý trường hợp người có khuyết tật mắt, đục thủy tinh thể, mống mắt không thu được.
	Giải trình:
Trường hợp công dân không đủ điều kiện thu nhận ảnh mống mắt là nội dung thuộc phạm vi quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành Luật Căn cước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN này.
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	Công an Tỉnh Hà Tĩnh
	- Tên quy chuẩn: Đề nghị điều chỉnh cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt” thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học về mống mắt” nhằm xác định rõ đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên tên QCVN vì lý do sau:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt là cụm từ đã nêu đầy đủ ý nghĩa, phạm vi của QCVN bao gồm “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia → danh từ trung tâm; sinh trắc học mống mắt → cụm định danh đối tượng điều chỉnh, đảm bảo khoa học và đầy đủ.
- Tên QCVN này đã được phê duyệt tại Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025.

	
	
	- Mục “Lời nói đầu”: Đề nghị bổ sung tên cơ quan trình duyệt quy chuẩn nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Giải trình:
Điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 26/2019/TT-BKHCN không bắt buộc phải thể hiện cụ thể tên cơ quan trình duyệt. Quy định này mang tính hướng dẫn về nội dung cơ bản của “Lời nói đầu”, không phải là quy định cứng buộc phải liệt kê đầy đủ, chi tiết tất cả các chủ thể tham gia quá trình xây dựng, trình duyệt trong văn bản QCVN. Do vậy, để đảm bảo ngắn gọn, khoa học đề nghị giữ nguyên nội dung Lời nói đầu.

	
	
	- Mục 1.1. Phạm vi điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh nội dung tại các dự thảo như sau:
+ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt”: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về sinh trắc học mống mắt phục vụ thi hành Luật căn cước”
+ Lý do: Việc điều chỉnh như trên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định về quy chuẩn kỹ thuật tại khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2018, đồng thời thể hiện rõ vai trò của quy chuẩn này là công cụ kỹ thuật phục vụ việc thực hiện Luật Căn cước.
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học và ngắn gọn, chính xác đối với QCVN này


	
	
	- Tại mục V. Tổ chức thực hiện đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung sau:
+ Điều chỉnh cụm từ: “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này” thành “Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này” nhằm xác định cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong quá trình áp dụng quy chuẩn.
	Giải trình:
Cụm từ “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia” là cách diễn đạt chuẩn xác và linh hoạt, không nên ấn định trách nhiệm cho Bộ Công an để tránh việc phải chỉnh sửa QCVN trong quá trình thực hiện.


	
	
	- Tại mục V. Tổ chức thực hiện đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung sau:
[bookmark: _Hlk216773459]Trường hợp các văn bản, quy định được viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản, quy định mới vì dự thảo có nêu các tài liệu viện dẫn. 
	Giải trình:
Tại mục “1.3. Tài liệu viện dẫn” đã có nội dung “Trường hợp tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.”
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	Công an tỉnh Lạng Sơn
	[bookmark: _Hlk216774012]Bổ sung tính khả thi khi áp dụng vào Bản thuyết minh của 02 dự thảo: Cần có lộ trình thực hiện phù hợp, đặc biệt là đối với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật và xem xét cơ chế hỗ trợ ngân sách, hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất để các địa phương thuận lợi triển khai thu thập, đồng bộ dữ liệu
	Tiếp thu:
 Bổ sung mục 3. Cơ sở thực tiễn tại thuyết minh: “ + Quá trình triển khai, thực hiện cần phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là đối với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.”
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	Công an Tỉnh Quảng Ninh
	Tại dòng 01, trang 13, mục 3.4. Quản lý lưu trữ dữ liệu cůa dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt: Đề nghị chỉnh sửa. bổ sung nội dung và điều chỉnh thành: "Thời hạn lưu trữ theo quy định hiện hành của Bộ Công an". 
Cơ Sở pháp lý: Tại khoản 4, Điều 32, Luật số 91/2025/QH15, ngày 26/6/2025 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định: Dữ liệu cá nhân thu được chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ mục đích thu thập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi hết thời hạn lưu trừ, dữ liệu cá nhân phải được xóa, hủy theo quy định.
	Tiếp thu:
 Bổ sung nội dung và điều chỉnh thành: “Thời hạn lưu trữ theo quy định hiện hành của Bộ Công an".


	
	
	Dữ liệu sinh trắc học mống mắt được Bộ Công an thu thập phục vụ quản Iý nhà nước (Cơ sở dữ liệu Căn cước) có xu hướng lưu trữ lâu dài để phục vụ xác thực công dân và tuân theo nguyên tắc "thời gian cần thiết" cho mục đích quản lý nhà nước. Do đó, cần phải thống nhất nội dung thời hạn, thời gian cụ thể lưu trữ dữ liệu thông tin sinh trắc.
	Giải trình:
Để đảm bảo công tác nghiệp vụ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn lưu trữ, điều kiện hủy bỏ dữ liệu không cần thiết nên việc quy định thời hạn, thời gian lưu trữ dữ liệu thông tin sinh trắc theo quy định hiện hành của Bộ Công an là phù hợp thuận tiện trong quá trình triển khai QCVN.
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	Công an Tỉnh Tuyên Quang
	- Ý kiến 1: Tại Mục 1.1. Phạm vi điều chỉnh thuộc Phần I Quy định chung: Nên làm rõ hơn về "các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt" là áp dụng cho thiết bị thu nhận, dữ liệu ảnh, hay quy trình xử lý mống mắt, hoặc là cả ba, để người đọc dễ hình dung phạm vi áp dụng của Quy chuẩn (mặc dù Phần II có đề cập, nhưng mục 1.1 là mục tổng quan nên cần bao quát hơn).
	Giải trình:
Cụm từ "các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt" đã đủ bao quát các vấn đề liên quan nên đề nghị giữ nguyên phần phạm vi điều chỉnh.

	
	
	- Ý kiến 2: Tại tiểu muc 1.2.2, mục 1.2. Đối tượng áp dụng thuộc Phần I Quy định chung: Đề cập đến "Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt đế thi hành Luật Căn cước". Cần làm rõ cơ chế kiểm tra, chứng nhận hoặc công bố hợp quy (nếu có) để đảm bảo các thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật (Mục 2.2) trước khi đưa vào sử dụng tại Việt Nam.
	Tiếp thu:
Bổ sung cụm từ: “thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp” trong đối tượng áp dụng

	
	
	- Ý kiến 3: Nhiều tiêu chuẩn quốc tế được viện dẫn, bao gồm ISO/EC 19794-6. ISO/IEC 29794-6, ISO/IEC 39794-6, tuy nhiên các tiêu chuẩn quốc tế này có nhiều phiên bản khác nhau, cần nêu rõ là tiêu chuẩn quốc tế phiên bản nào (ví dụ với tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-6 có ISO/IEC 19794-6:2011 - Iris image data hoặc ISO/IEC 19794-6:2005 - Biometric data interchange formats). 
	Tiếp thu:
 Đã nêu rõ từng phiên bản cụ thể trong thuyết minh.

	
	
	- Ý kiến 4: Tại mục 2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt Phần II Quy định kỹ thuật: Trong bảng có nội dung "Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra đáp ứng ISO 19794-6 hoặc cao hơn". Đối với nội dung này, Tiêu chuẩn được khuyến nghị và sử dụng phổ biến nhất để đánh giá chất lượng mẫu sinh trắc học mống mắt là: ISO/IEC 29794-6. Mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn này là thiết lập các phương pháp định lượng (đo lường) và các yêu cầu chuẩn tắc để đánh giá tính hữu dụng (utility) của hình ảnh mống mắt. Nó xác định các yếu tố chất lượng quan trọng như độ mờ (blur), độ tương phản, mức độ che khuất (occlusion) bởi mi mắt hoặc lông mi, kích thước đồng tử, và cách mã hóa điểm chất lượng. Còn đối với tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-6 Mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn này là quy định định dạng và cấu trúc của dữ liệu hình ảnh mống mắt để đảm bảo khả năng trao đổi giữa các hệ thống. Do đó kiến nghị sửa thành "Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra đáp ứng ISO 29794-6 hoặc cao hơn".
	Tiếp thu:
Điều chỉnh dòng số 2, mục 2.2 thành:
Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra: Đáp ứng ISO 29794-6 hoặc cao hơn.
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	Công an Tỉnh Thanh Hóa
	- Về tên “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” (QCVN): đề nghị chỉnh sửa thành "Quy chuẩn quốc gia " (QCQG).
	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên chữ QCVN vì:
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Điều 26. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quy định “Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP”

	
	
	- Về Căn cứ xây dựng QCVN mục cơ sở thực tiễn nhu cầu định danh điện tử quốc gia “Việt Nam đang triển khai CSDL định danh và Căn cước, cần bổ sung mống mắt để tăng độ chính xác và bảo mật”: đề nghị sửa thành "Việt Nam đang triển khai CSDL định danh và Căn cước Công dân/ Căn cước, cần bổ sung mống mắt để tăng độ chính xác và bảo mật".
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa thuyết minh dự thảo QCVN:
- Về Căn cứ xây dựng QCVN mục cơ sở thực tiễn nhu cầu định danh điện tử quốc gia thành: "Việt Nam đang triển khai CSDLQG về Căn cước, cần bổ sung mống mắt để tăng độ chính xác và bảo mật".

	
	
	- Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt: tại mục IV quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đề nghị bổ sung các nội dung trách nhiệm của cơ quan tổ chức.
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa mục IV thành:
4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
4.1. Cục Công nghiệp an ninh
Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.
4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Là đơn vị đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, lưu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học mống mắt, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật.
4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.
4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học
Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đich, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học mống mắt dưới mọi hình thức."
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	Công an Tỉnh Gia Lai
	- Điều kiện ánh sáng, kích thước đồng tử khi thu nhận ảnh mống mắt: Cần quy định rõ mức cường độ chiếu sáng tối đa (Lux) để đảm bảo an toàn cho giác mạc và võng mạc; nên tham chiếu ISO/IEC 29794-6 hoặc ANSI/INCITS 409-2005.
	Giải trình:
Các tiêu chí như cường độ chiếu sáng, kích thước đồng tử, thông số an toàn quang học… thuộc phạm vi của thiết kế thiết bị và đã được quy định rõ trong các tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 29794-6, ISO/IEC 62471, ANSI/INCITS 409-2005). Các yêu cầu này được nhà sản xuất thiết bị tuân thủ khi chứng nhận an toàn, nên đề nghị không quy định trong QCVN.

	
	
	- Đối tượng được chụp (bệnh lý mắt): Bổ sung danh mục bệnh lý có thể gây sai số nhận dạng (sẹo giác mạc, ghép giác mạc, đục thủy tinh thể, glôcôm mống mắt biến dạng) để cơ sở y tế xử lý hoặc loại trừ.
	Giải trình:
Trường hợp công dân không đủ điều kiện thu nhận ảnh mống mắt là nội dung thuộc phạm vi quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành Luật Căn cước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN này.

	
	
	- Thiết bị thu nhận ảnh: Nên quy định độ phân giải tối thiểu 640x480px, độ sâu bit ≥ 8 bit, có hiệu chuẩn quang học định kỳ 12 tháng/lần.
	Tiếp thu:
Điều chỉnh dòng 3, mục 2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt thành: 
Độ phân giải hình ảnh mống mắt (tối thiểu): 640x480 pixels.
Đối với độ sâu bit và hiệu chuẩn quang là các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố nên đề nghị không bổ sung tại QCVN này để giảm thiểu rào cản kỹ thuật đối với thiết bị. Mặt khác, chu kỳ hiệu chuẩn phụ thuộc công nghệ và điều kiện sử dụng, không nên áp dụng một mốc thời gian cố định.

	
	
	- Bảo mật dữ liệu y sinh học: Cần bổ sung nguyên tắc mã hóa và phân quyền truy cập dữ liệu theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
	Tiếp thu:
 Đã điều chỉnh mục 3. Quy định về quản lý.


	
	
	- Tương thích với hệ thống y tế: Đề nghị hướng dẫn kết nối dữ liệu sinh trắc học với hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ xác thực bệnh nhân.
	Giải trình:
QCVN này phục vụ Luật Căn cước, việc kết nối dữ liệu sinh trắc học với hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ xác thực bệnh nhân cần được quy định tại một văn bản khác nhằm đảm bảo tính liên thông cơ sở dữ liệu giữ các Bộ, Ban Ngành.

	
	
	- Quy định về độ tuổi lấy mẫu: Nên bắt đầu lấy mẫu từ 10 tuổi vì mống mắt trẻ nhỏ (< 6 tuổi) chưa ổn định hình thái, dễ sai số.
	Giải trình:
Quy định về độ tuổi lấy mẫu đã được quy định cụ thể tại Khoản 1, Khoản 2; Điều 23 Luật Căn cước năm 2023 là từ 6 tuổi trở lên.

	
	
	- Cập nhật định kỳ dữ liệu: Đề nghị quy định cập nhật ảnh mống mắt mỗi 10-15 năm hoặc khi có phẫu thuật nội nhãn làm thay đổi mống mắt.
	Giải trình:
Việc cập nhật định kỳ dữ liệu ảnh mống mắt theo thời hạn cấp đổi thẻ Căn cước quy định tại Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước, Luật Căn cước như sau: “1.Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi”.
Đây là các độ tuổi cập nhật lại dữ liệu mống mắt do đó đề nghị không quy định về thời hạn cập nhật ảnh mống mắt tại QCVN này.

	
	
	- Đào tạo và nhân sự thực hiện: Cần có chứng chỉ đào tạo thu nhận sinh trắc học mống mắt cho kỹ thuật viên, tương tự nhân viên chụp ảnh CC.
	Giải trình:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt phục vụ Luật Căn cước. Do vậy đề nghị không đưa nội dung “Đào tạo và nhân sự thực hiện” vào QCVN để tránh mở rộng phạm vi điều chỉnh gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện QCVN.



8.2. Giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định:
[bookmark: _Hlk231561021]Ngày 20/5/2026 Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mống mắt đã họp, Ban biên soạn Giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định như sau:
	[bookmark: _Hlk231561146]STT
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình nội dung góp ý

	1
	Mục 1.1 làm rõ phạm vi của quy chuẩn.
	Tiếp thu: chỉnh sửa phần
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.

	2
	Xem xét, chỉ đưa vào các tài liệu viện dẫn phù hợp với nội dung quy chuẩn và rà soát chữ viết tắt được sử dụng trong dự thảo quy chuẩn.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn.

	3
	Mục 1.5 rà soát lại định nghĩa các thuật ngữ đưa ra cho chính xác.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn.

	4
	Nghiên cứu, xem xét bổ sung một số chỉ tiêu kỹ thuật như: độ sắc nét, tiêu cự đường vân, tỷ lệ vùng mống mắt hữu dụng đủ lớn, độ giãn đồng tử, góc nhìn chính diện, hạn chế độ chói và bóng mờ.
Đề nghị chú trọng đến yêu cầu chất lượng ảnh thu được: độ sâu, độ tương phản, tỷ lệ che phủ…

	Tiếp thu và giải trình:
Tại phần 2.4. Các yêu cầu bắt buộc đối với việc thu nhận ảnh mống mắt đã đề cập đến tỷ lệ vùng mống mắt hữu dụng đủ lớn, độ giãn đồng tử.
Về các tham số (độ sâu, độ tương phản, độ sắc nét, tiêu cự đường vân, hạn chế độ chói và bóng mờ) ảnh hưởng đến chất lượng ảnh thu được đã được ISO/IEC 29794-6 thể hiện rất chi tiết bằng các thuật toán.
Để đầy đủ và chi tiết hơn ban biên soạn tiếp thu và sửa đổi chỉ tiêu: 
Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra: Đáp ứng các yêu cầu chất lượng ảnh sinh trắc học mống mắt theo ISO/IEC 29794-6; bảo đảm khả năng phân biệt các chi tiết đặc trưng của mống mắt phục vụ nhận dạng sinh trắc học, ảnh không được mất nét, nhòe chuyển động hoặc suy giảm tương phản làm ảnh hưởng đến khả năng trích xuất đặc trưng.

	5
	Tại Bảng 1: cần làm rõ chỉ tiêu kỹ thuật Độ bền (chống thấm hay chống xâm nhập); xem xét bỏ các chỉ tiêu không cần thiết (chuẩn giao tiếp kết nối, nguồn điện); nghiên cứu định mức chỉ tiêu cho độ phân giải của camera có đủ đáp ứng yêu cầu về chất lượng hình ảnh.
Cần cụ thể hoá kích thước trung bình về mống mắt.
	Tiếp thu và giải trình: 
Chỉnh sửa chỉ tiêu Độ bền: Đạt cấp bảo vệ chống bụi và chống nước IP64
Bỏ 02 chỉ tiêu chuẩn giao tiếp kết nối, nguồn điện.
Độ phân giải của camera ≥ 18 pixels/mm
Đường kính mống mắt người: khoảng 10->12 mm, lấy trung bình ~11 mm 
Nếu cần: 200 pixel trên iris (số pixel phủ lên đường kính mống mắt) thì:
200/11≈18.2 pixels/mm đây là mức ngưỡng lý thuyết tối thiểu trong điều kiện hoàn hảo, quy chuẩn đưa ra mức tối thiểu, còn với các hệ thống xác thực cao hơn thì cần những chỉ tiêu cao hơn để đáp ứng thực tế.

	6
	Tại Bảng 2: đề nghị trình bày lại cho dễ hiểu
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn.

	7
	Tại mục 2.4 Một số chỉ tiêu chụp ảnh mống mắt, các chỉ tiêu đưa ra tại Điểm này bắt buộc phải tuân thủ 100% tất cả các chỉ tiêu hay chỉ lựa chọn một trong số các chỉ tiêu đưa ra để thực hiện.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn: 
2.4. Các yêu cầu bắt buộc đối với việc thu nhận ảnh mống mắt


	8
	Mục 2.5 sử dụng cụm từ “đối sánh” hay “đối sáng”
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa trong dự thảo quy chuẩn: “đối sánh”

	9
	Phần 3 Quy định quản lý, đề nghị nghiên cứu bổ sụng quy định quản lý cho thiết bị thu nhận hình ảnh mống mắt và xem xét có đưa vào dự thảo nội dung quy định hoạt động chứng nhận sự phù hợp không?
	Tiếp thu và chỉnh sửa:
Bổ sung phần 3 Quy định quản lý: 
3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này.
3.4. Quy định về an ninh, an toàn thông tin
Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin của cơ quan có thẩm quyền.
3.5. Quản lý thiết bị thu nhận ảnh mống mắt
Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt khi đưa vào sử dụng phải có tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các thông tin cần thiết để phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì.
Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành thiết bị thu nhận ảnh mống mắt có trách nhiệm bảo đảm thiết bị hoạt động đúng chức năng, mục đích sử dụng và duy trì các điều kiện kỹ thuật theo quy định.
Bổ sung phần:
4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của QCVN này.


8.3. Giải trình tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học Công nghệ
Căn cứ văn bản số 4431/BKHCN-TĐC, ngày 23/6/2026 về ý kiến đối với hồ sơ dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt”.
Ban biên soạn giải trình góp ý của hội đồng thẩm định đối với Dự thảo quy chuẩn như sau:
	STT
	Nội dung góp ý
	Ý kiến tiếp thu, giải trình nội dung góp ý

	1
	Đề nghị rà soát bố cục, trình bày nội dung dự thảo QCVN theo quy định tại Thông tư số 5/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu: 
Đã rà soát bố cục, trình bày nội dung dự thảo QCVN theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN, ngày 19/4/2026.

	2
	Đề nghị rà soát nội dung của dự thảo QCVN, trường hợp liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hoá, có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, đề nghị Quý Bộ thực hiện quy trình thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Giải trình: 
Cục H08 đã ký văn bản gửi Văn phòng TBT Việt Nam thông báo tới WTO theo quy định.
Văn phòng TBT đã có văn bản thông báo tới WTO theo số hiệu là G/TBT/N/VNM/389 ngày 07/01/2026.

	3
	Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ. Do vậy, đề nghị rà soát không quy định các nội dung nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật.
	Tiếp thu: 
Đã rà soát nội dung dự thảo QCVN và thấy không có nội dung nào quy định nằm ngoài phạm vi về quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý kỹ thuật.

	4
	Đề nghị rà soát Phần 3 Quy định về quản lý, đề nghị chuyển quy định Điều 3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt; Điều 3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt lên Phần 2 Quy định kỹ thuật.
	Tiếp thu: 
Đã điều chỉnh chuyển phần quy định Điều 3.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt; Điều 3.3. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt lên Phần 2 Quy định kỹ thuật.

	5
	Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật là văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc áp dụng, đề nghị rà soát, trình bày nội dung dự thảo QCVN theo quy định. Ví dụ: Điều 3.1 rà soát nội dung “Dữ liệu mống mắt cần phải được mã hóa và lưu trữ theo quy định”.
	Tiếp thu: 
Điều 2.4.2: 
- “Nguồn chiếu sáng nên nằm cạnh hoặc dưới camera để ngăn tạo bóng bởi lông mày” => “Nguồn chiếu sáng phải nằm cạnh hoặc dưới camera để ngăn tạo bóng bởi lông mày”
Điều 2.4.4: 
- “Để đạt được hiệu suất nhận dạng mống mắt tốt nhất và khả năng tương tác, cần tuân thủ một số khuyến nghị như sau” => “Để đạt được hiệu suất nhận dạng mống mắt tốt nhất và khả năng tương tác, phải tuân thủ một số khuyến nghị như sau”
- “Đầu người lấy mẫu nên được giữ gần như thẳng đứng (không nghiêng sang bất kỳ bên nào)” => “Đầu người lấy mẫu phải được giữ gần như thẳng đứng (không nghiêng sang bất kỳ bên nào)”
- “Giãn đồng tử quá mức có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, vì vậy ánh sáng môi trường nên sao cho đường kính đồng tử nằm trong khoảng 20% đến 70% kích thước đường kính mống mắt.” => “Đồng tử giãn quá mức có thể làm giảm chất lượng ảnh mống mắt. Vì vậy, điều kiện chiếu sáng môi trường phải bảo đảm đường kính đồng tử nằm trong khoảng từ 20% đến 70% đường kính mống mắt.”
- “Nên tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch” => “Phải tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch”
Điều 3.1: 
- “Dữ liệu mống mắt cần phải được mã hóa và lưu trữ theo quy định” => “Dữ liệu mống mắt phải được mã hóa và lưu trữ theo quy định.”

	6
	Đề nghị rà soát, chính xác đơn vị đo lường. Ví dụ: Số thứ tự 11, Bảng 1,...
	Tiếp thu:
Chỉnh sửa đơn vị trong Bảng 1:
Dải nhiệt độ hoạt động (tối thiểu): 0O C đến 50O C
Độ ẩm: 10 %RH đến 90%RH, không ngưng tụ
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